의뢰자 : 양우종합건설(주) 현장대리인 임 한 구

1. 시료 정보

시료량	1조
채취일	2025년 04월 29일
자재 생산국	대한민국
생산업체	별첨(해당 자재별로 표기 요망)
시료 채취 장소	현장 내
시료 채취자	우일건설㈜ 품질관리자 김 지 한
참관자	㈜대성씨엠건축사사무소 건설사업관리기술인 이 현 철
성과 이용 목적	품질확인용
공사명	청주지북 A-5BL 아파트 건설공사 2공구
착공일	2022년 12월 31일
준공예정일	2025년 09월 03일
발주자	한국토지주택공사
시공자	양우종합건설㈜, 우일건설㈜, 파인건설㈜
국가중요시설 여부	해당없음

※ 특이 사항

◈ 생산업체의 경우 아래를 참조하여 해당 자재별로 기입 요청드립니다.

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)

2. 생산업체

	시료명	시험항목	시험방법	생산업체	비 고
1	문짝_18mm PB+양면 HPL(LH-HPL-001b)+PET EDGE(1.0mm)	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+대신메라민산업㈜+㈜칠성]	택배 도착 예정
2	몸통_15mm PB+양면 LPL(LH-LPL-001)+PVC EDGE(0.6mm)	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+㈜효산LPL+㈜에스와이]	택배 도착 예정
3	뒷판_3mm HDF+양면 P.P(LH-LPL-001 유사 칼라)	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+데코밸리㈜]	택배 도착 예정
4	파티클보드(PB)_18mm,15형,U,E0	밀도,휨강도,박리강도, 나사못유지력,폼알데하이드	KS F 3104	베스띠아㈜[동화기업㈜]	직접 방문
5	고밀도섬유판(HDF)_3mm,40형,U,E0	밀도,폼알데하이드	KS F 3200	베스띠아㈜[동화기업㈜]	직접 방문
6	HPL, 0.45mm	내열성,내열수성,내오염성	KS M 3332	베스띠아㈜[대신메라민산업㈜]	직접 방문
7	LPL, 80g	원지무게,수지함량	-	베스띠아㈜[㈜효산LPL]	직접 방문
8	컵힌지(경첩)	내식성,내구성	KS D 9502, KS F 4538	베스띠아㈜[㈜문주하드웨어]	직접 방문
9	AL. 손잡이	내식성	KS D 9502	베스띠아㈜[㈜다인테크]	직접 방문
10	문짝_PET EDGE(1.0mm)	상온박리성(엣지)	-	베스띠아㈜[㈜칠성]	택배 도착 예정
11	몸통_PVC EDGE(0.6mm)	상온박리성(엣지)	-	베스띠아㈜[㈜에스와이]	택배 도착 예정
12	초산비닐수지에멀션목재접착제(1종1호)(성우6500)	프탈레이트,중금속	EPA8061A, 환경유해인자공정시험	베스띠아㈜[㈜성우플러스]	직접 방문
13	폴리우레탄계접착제(PUR2902)	프탈레이트,중금속	EPA8061A, 환경유해인자공정시험	베스띠아㈜[헨켈코리아(유)]	직접 방문

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)