현장명 : 부천 원종 B2BL 아파트 건설공사 1공구

1. 시료 정보

시료량	1조
채취일	2024년 12월 24일
자재 생산국	대한민국
생산업체	별첨(해당 자재별로 표기 요망)
시료 채취 장소	베스띠아㈜ 공장 내(경기도 김포시 통진읍 가현로 85번길 99-101)
시료 채취자	에스지씨이앤씨㈜ 품질관리자 박 헌 규
참관자	마인엔지니어링 건축사사무소㈜ 건축감리원 김 성 호
성과 이용 목적	품질시험용
공사명	부천 원종 B2BL 아파트 건설공사 1공구 (경기도 부천시 원종동 상오정로 184번길 37)
착공일	2022년 03월 31일
준공예정일	2025년 06월 05일
발주자	한국토지주택공사 인천지역본부
시공자	에스지씨이앤씨㈜외 3개사
국가중요시설 여부	해당없음

※ 특이 사항

◈ 생산업체의 경우 아래를 참조하여 해당 자재별로 기입 요청드립니다.

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)

2. 생산업체

	시료명	시험항목	시험방법	생산업체	비 고
1	가정용 싱크대(55㎡A)	제품 성능 시험	SPS-KHFC 001-0438	베스띠아㈜
2	상판_인조대리석(MMA/롯데 FT113 트와일라잇), 12mm	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[롯데케미칼㈜]	대형챔버 대체
3	상판_인조대리석(엔지니어스톤/롯데 OR722 오리온), 20mm	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[롯데케미칼㈜]	대형챔버 대체
4	상판_인조대리석(엔지니어스톤/현대 SU762 윈터캐널), 20mm	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[㈜현대엘앤씨]	대형챔버 대체
5	문짝_18mm MDF+전면 PET(LX LSE02-RG), 후면 PP(전면 유사칼라)+ PET EDGE(1.0mm)	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+㈜엘엑스하우시스+ 데코밸리㈜+㈜칠성]	대형챔버 대체
6	몸통_15mm PB+양면 LPL(LH-LPL-001)+PVC EDGE(0.6mm)	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+㈜효산LPL+ ㈜에스와이]	대형챔버 대체
7	뒷판_3mm HDF+양면 PP(LH-LPL-001 유사칼라)	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+데코밸리㈜]	대형챔버 대체
8	치장중밀도섬유판_18mm MDF+전면 PET(LX LSE02-RG), 후면 PP(전면 유사칼라)	TVOC,톨루엔,폼알데하이드	실내공기질공정시험	베스띠아㈜[동화기업㈜+㈜엘엑스하우시스+ 데코밸리㈜]
9	중밀도섬유판(MDF)_18mm,35형,U,E0	밀도,휨강도,박리강도, 나사못유지력,폼알데하이드	KS F 3200	베스띠아㈜[동화기업㈜]
10	파티클보드(PB)_15mm,15형,U,E0	밀도,휨강도,박리강도, 나사못유지력,폼알데하이드	KS F 3104	베스띠아㈜[동화기업㈜]
11	고밀도섬유판(HDF)_3mm,40형,U,E0	밀도,폼알데하이드	KS F 3200	베스띠아㈜[동화기업㈜]
12	보통합판(PW)_15mm,준내수1급,E0	준내수인장전단접착력, 폼알데하이드	KS F 3101	베스띠아㈜[이건산업㈜]
13	데커레이션시트_PET(폴리에스터계)(LX LSE02-RG), 0.4mm	인장강도,인열강도,최소두께, 내약품성,프탈레이트,중금속, TVOC,톨루엔,폼알데하이드	KS M 3001,KS G ISO 4211, KS M 1991, 환경유해인자공정시험, 실내공기질공정시험	베스띠아㈜[㈜엘엑스하우시스]
14	LPL(LH-LPL-001), 80g	원지무게,수지함량	-	베스띠아㈜[㈜효산LPL]
15	데커레이션시트_PP(올레핀계)(LH-LPL-001 유사칼라), 0.1mm	인장강도,인열강도,최소두께, 내약품성,프탈레이트,중금속	KS M 3001,KS G ISO 4211, KS M 1991, 환경유해인자공정시험	베스띠아㈜[데코밸리㈜]	소형챔버(X)
16	컵힌지_MP분리형	내식성,내구성	KS D 9502,KS F 4538	베스띠아㈜[㈜문주하드웨어]
17	언더레일	내식성	KS D 9502	베스띠아㈜[㈜문주하드웨어]
18	문짝_PET EDGE(1.0mm)	상온박리성(엣지)	-	베스띠아㈜[㈜칠성]
19	몸통_PVC EDGE(0.6mm)	상온박리성(엣지)	-	베스띠아㈜[㈜에스와이]
20	인조대리석_MMA(롯데 FT113 트와일라잇), 12mm	내충격성,내오염성,내열성, 내열수성,프탈레이트,중금속, TVOC,톨루엔,폼알데하이드	SPS-KHFC 001-0438, EPA8061A, 환경유해인자공정시험, 실내공기질공정시험	베스띠아㈜[롯데케미칼㈜]
21	인조대리석_엔지니어스톤(롯데 OR722 오리온), 20mm	내충격성,내오염성,내열성, 내열수성,프탈레이트,중금속, TVOC,톨루엔,폼알데하이드	SPS-KHFC 001-0438, EPA8061A, 환경유해인자공정시험, 실내공기질공정시험	베스띠아㈜[롯데케미칼㈜]
22	인조대리석_엔지니어스톤(현대 SU762 윈터캐널), 20mm	내충격성,내오염성,내열성, 내열수성,프탈레이트,중금속, TVOC,톨루엔,폼알데하이드	SPS-KHFC 001-0438, EPA8061A, 환경유해인자공정시험, 실내공기질공정시험	베스띠아㈜[㈜현대엘앤씨]
23	초산비닐수지에멀션목재접착제(1종1호)(성우6500)	프탈레이트,중금속	EPA8061A, 환경유해인자공정시험	베스띠아㈜[㈜성우플러스]	소형챔버(X)
24	폴리우레탄계접착제(PUR2902)	프탈레이트,중금속	EPA8061A, 환경유해인자공정시험	베스띠아㈜[헨켈코리아(유)]	소형챔버(X)

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)