■ 신청제품 모델명

- 가정용 싱크대 : SLM-B04 (가정용싱크대)

- 찬장 : SLM-W01 (찬장)

- 신발장(현관장) : SLM-S01 (신발장)

- 장롱(반침장) : SLM-P01 (장롱)

■ 기존제품 명칭 : 기존제품

구분					시험방법	성능기준
1	상온 박리성 시험 (환경시험 전)	시트	신청제품	싱크대	평면시료는 폭 25㎜ 길이 300㎜로 약 30㎜ 정도 원자재로부터 박리 시킨 후 푸쉬풀게이지를 시료의 바닥면에 밀착시키고 10 ㎜/s 의 속도로 시트를 앞으로 약 100㎜ 지점까지 당긴 후 시트의 접착력을 구한다. (엣지 시료는 약 50㎜ 정도 원자재로부터 박리 후 평면시료와 동일하게 시험한다.)	____N (3개의 평균값)
				찬장
				장롱
				신발장
			기존제품
		엣지	신청제품	싱크대
				찬장
				장롱
				신발장
			기존제품
2-1	환경변화시험	시트	신청제품	싱크대	① 시료를 온도 (80 ± 2)℃ 의 항온챔버에 넣어 2시간 방치 ② 시험실의 상온상태에서 60분간 방치 ③ 다시 (-20 ± 2)℃ 저온 챔버에 2시간 동안 넣어 방치 ④ 시험실의 상온 상태에서 60분간 방치 ⑤ 상기 시험은 4회 반복한 후 이상유무 확인	외관 변색이나 기포, 균열 등 표면에 이상 없을 것
				찬장
				장롱
				신발장
			기존제품
		엣지	신청제품	싱크대
				찬장
				장롱
				신발장
			기존제품
2-2	환경변화 시험 후 상온 박리성 시험	시트	신청제품	싱크대	평면시료는 폭 25㎜ 길이 300㎜로 약 30㎜ 정도 원자재로부터 박리 시킨 후 푸쉬풀게이지를 시료의 바닥면에 밀착시키고 10 ㎜/s 의 속도로 시트를 앞으로 약 100㎜ 지점까지 당긴 후 시트의 접착력을 구한다. (엣지 시료는 약 50㎜ 정도 원자재로부터 박리 후 평면시료와 동일하게 시험한다.)	____N (3개의 평균값)
				찬장
				장롱
				신발장
			기존제품
		엣지	신청제품	싱크대
				찬장
				장롱
				신발장
			기존제품
3-1	수축과 열저항	시트	신청제품	싱크대	① 시료를 시험실의 상온상태에서 안정시킨다. ② 시험할 시료를 온도 (50±1)℃와 습도 (80±2)%의 항온챔버에 넣어 48시간 방치한 다음 시험실의 실온상태에서 60분간 방치 후 이상유무를 조사한다.	외관 변색이나 기포, 균열 등 표면에 이상 없을 것
				찬장
				장롱
				신발장
			기존제품
		엣지	신청제품	싱크대
				찬장
				장롱
				신발장
			기존제품
3-2	수축과 열저항 시험 후 상온 박리성 시험	시트	신청제품	싱크대	평면시료는 폭 25㎜ 길이 300㎜로 약 30㎜ 정도 원자재로부터 박리 시킨 후 푸쉬풀게이지를 시료의 바닥면에 밀착시키고 10 ㎜/s 의 속도로 시트를 앞으로 약 100㎜ 지점까지 당긴 후 시트의 접착력을 구한다. (엣지 시료는 약 50㎜ 정도 원자재로부터 박리 후 평면시료와 동일하게 시험한다.)	____N (3개의 평균값)
				찬장
				장롱
				신발장
			기존제품
		엣지	신청제품	싱크대
				찬장
				장롱
				신발장
			기존제품