[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 수납가구 (신발장, 침실붙박이장)

의뢰자 : ㈜리하우징  (서명)

현장명		중흥3구역 S-1,2 주택재개발 정비사업
제조사		㈜리하우징
제품명		수납가구 / 신발장 / 침실3붙박이장
제품유형		84A Type
생산일		2021.07.14
배송일		2021.07.19
보관기간		6일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온)
제품크기(mm)		신발장 1440(W) × 2290(H) × 400(D) 침실3붙박이장 1550(W) × 2290(H) × 600(D)
체적(m3)		신발장 0.8474 / 침실3붙박이장 2.0739
표면적(m2)		10
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	신발장 (전면) PB15T+AL EDGE(일광 IK A05칼라)+ 3T도장유리(GG17-4164) (후면)10-411(케데코) 침실3붙박이장 도어1 (전면) MDF18T+무광PET(미담 ND9013M / 도어유사ABS엣지) (후면) 유사PP 도어2 (전면) PB15T+은경+AL EDGE(일광 IK A05칼라) (후면) 10-411(케데코)
	몸통	신발장 PB18T 10-411(케데코) 침실3붙박이장 PB18T 10-411(케데코)
	뒤판	신발장 MDF3T 침실3붙박이장 MDF3T
	선반	신발장 PB18T 10-411(케데코) 침실3붙박이장 PB18T 10-411(케데코)
	상판	해당없음
	기타

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.