NO.
L H 시 험 성 적 의 뢰 서
										2020.09.17
				PO NO.
NO	품 목	항 목	규 격	수량			기 관		비 고
1	18t 파티클보드	휨강도 박리강도 두께.함수율.밀도 나사못 유지력 HCHO 방산량	50*320 50*50 100*100 50*100 50*150	2 1 2 2 30			kolas		데시 게이트
2	경질 섬유판 3T	두께 함수율 밀도 HCHO 방산량	100*100 100*100 100*100 50*150	1 1 1 33			kolas		데시 게이트
3	문짝-PB18T+HPL (엣지부착용.접착제)	TVOC.HCHO 톨루엔 방출량	160*160	4			kolas		실내 공기질공정 시험
4	몸체-PB18T+LPL (엣지부착용.접착제)	TVOC.HCHO. 톨루엔 방출량	160*160	4			kolas		실내 공기질공정 시험
5	뒤판.HDF3T+피니싱 호일.접착제	TVOC.HCHO. 톨루엔 방출량	160*160	4			kolas		실내 공기질공정 시험
6	HPL(문짝.걸레받이)	내열성 내오염성 내열수성	230*230 300*300 230*230	1 2 1					데시 게이트
7	LPL.체대(옆판.밑판.이동 선반.연결목.중간기둥. 서랍밑판)	수지함량 원지무게	100*100 100*100	2 2					데시 게이트
8	피니싱 호일	원지무게 내수성(2H.24H) 내박리성 내스크레치성 TVOC.HCHO 톨루엔 방출량	100*100 100*100 300*300 50*150 160*160	1 10 2 2 4			kolas		실내 공기질공정 시험
9	접착제	겉모양.PH.점도. 증발찌기.회분.조막성.목재오염성.접착강도(상태.내수) TVOC.HCHO 톨루엔 방출량	30g 이상	1			kolas		실내 공기질공정 시험
경 첩		문짝 개패시험 내식성(염수)		2 3
손 잡 이		내식성(염수)		3			150m/m
(사) 나누리 가구