현장명 : 양주 회천 A-25BL 아파트 건설공사 8공구 주방가구

현장대리인 : ㈜금강주택 신민철

1. 시료 정보

시료량	1조
채취일	2025년 07월 16일
자재 생산국	대한민국
생산업체	별첨(해당 자재별로 표기 요망)
시료 채취 장소	베스띠아㈜ 공장 내(경기도 김포시 통진읍 가현로 85번길 99-101)
시료 채취자	한일개발㈜ 품질관리자 신 정 환
참관자	㈜케이디엔지니어링건축사사무소 품질 건설사업관리기술인 최 지 훈
성과 이용 목적	품질확인용
공사명	양주 회천 A-25BL 아파트 건설공사 8공구 주방가구
착공일	2023년 06월 30일
준공예정일	2026년 06월 18일
발주자	한국토지주택공사 경기북부지역본부
시공자	㈜금강주택
국가중요시설 여부	해당없음

※ 특이 사항

◈ 생산업체의 경우 아래를 참조하여 해당 자재별로 기입 요청드립니다.

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)

2. 생산업체

	시료명	시험항목	시험방법	생산업체	비 고
1	가정용 싱크대(26㎡)	제품 성능 시험	SPS-KHFC 001-0438	베스띠아㈜
2	상판_BMC(LH-BMC-005), 7mm	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[㈜코반산업]	대형챔버
3	상판_MMA(KCC_AT06 애쉬마운틴), 12mm	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[㈜케이씨씨글라스]	대형챔버
4	문짝_18mm PB+양면 HPL(LH-HPL-002b)+PET EDGE(1.0mm)	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+대신메라민산업㈜+㈜칠성]	대형챔버
5	몸통_15mm PB+양면 LPL(LH-LPL-001)+PVC EDGE(0.6mm)	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+㈜효산LPL+㈜에스와이]	대형챔버
6	뒷판_3mm HDF+양면 P.P(LH-LPL-001 유사 칼라)	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+데코밸리㈜]	대형챔버
7	치장파티클보드_18mm PB+양면 HPL(LH-HPL-002b)	TVOC,톨루엔,폼알데하이드	실내공기질공정시험	베스띠아㈜[동화기업㈜+대신메라민산업㈜]
8	파티클보드(PB)_18mm,15형,U,E0	밀도,휨강도,박리강도, 나사못유지력,폼알데하이드	KS F 3104	베스띠아㈜[동화기업㈜]
9	파티클보드(PB)_15mm,15형,U,E0	밀도,휨강도,박리강도, 나사못유지력,폼알데하이드	KS F 3104	베스띠아㈜[동화기업㈜]
10	고밀도섬유판(HDF)_3mm,40형,U,E0	밀도,폼알데하이드	KS F 3200	베스띠아㈜[동화기업㈜]
11	보통합판(PW)_15mm,준내수1급,E0	준내수인장전단접착력, 폼알데하이드	KS F 3101	베스띠아㈜[이건산업㈜]
12	HPL(LH-HPL-002b), 0.45mm	내열성,내열수성,내오염성	KS M 3332	베스띠아㈜[대신메라민산업㈜]
13	데커레이션시트_P.P(올레핀계)(LH-LPL-001 유사 칼라), 0.1mm	프탈레이트,중금속	KS M 1991, 환경유해인자공정시험	베스띠아㈜[데코밸리㈜]	소형챔버 대체
14	컵힌지_MP분리형	내식성,내구성	KS D 9502, KS F 4538	베스띠아㈜[㈜문주하드웨어]
15	볼레일	내식성	KS D 9502	베스띠아㈜[㈜문주하드웨어]
16	인조대리석_BMC(LH-BMC-005), 7mm	내충격성,내오염성,내열성, 내열수성,휨강도, 프탈레이트,중금속	SPS-KHFC 001-0438, KS M ISO 14125,,EPA8061A, 환경유해인자공정시험	베스띠아㈜[㈜코반산업]	소형챔버 대체
17	인조대리석_MMA(KCC_AT06 애쉬마운틴), 12mm	내충격성,내오염성,내열성, 내열수성, 프탈레이트,중금속, TVOC,톨루엔,폼알데하이드	SPS-KHFC 001-0438, EPA8061A, 환경유해인자공정시험, 실내공기질공정시험	베스띠아㈜[㈜케이씨씨글라스]
18	초산비닐수지에멀젼목재접착제(1종1호)(성우6500)	프탈레이트,중금속	EPA8061A, 환경유해인자공정시험	베스띠아㈜[㈜성우플러스]	소형챔버 대체

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)