현장명 : 고양 장항 A-1BL 아파트 건설공사 4공구

1. 시료 정보

시료량	1조
채취일	2024년 07월 08일
자재 생산국	대한민국
생산업체	별첨(해당 자재별로 표기 요망)
시료 채취 장소	베스띠아㈜ 공장 내(경기도 김포시 통진읍 가현로 85번길 99-101)
시료 채취자	대보건설㈜ 품질관리기술인 박 용 준
참관자	㈜종합건축사사무소동일건축 건설사업관리기술인 정 우 영
성과 이용 목적	품질관리용
공사명	고양 장항 A-1BL 아파트 건설공사 4공구 (경기도 고양시 일산동구 장항동 626-22 일원)
착공일	2021년 12월 31일
준공예정일	2025년 02월 11일
발주자	한국토지주택공사 경기북부지역본부
시공자	대보건설㈜
국가중요시설 여부	해당없음

※ 특이 사항

◈ 접수일은 2024년 07월 09일로 요청드립니다.

◈ 생산업체의 경우 별첨을 참조하여 해당 자재별로 기입 요청드립니다.

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)

2. 생산업체

	시료명	생산업체	시험 방법 및 시험 항목
1	가정용 싱크대(21㎡A)	베스띠아㈜	SPS-KHFC 001-0438 제품 성능 시험
2	상판_인조대리석(LH-BMC-004)_BMC, 7mm	베스띠아㈜_㈜코반	KS M 1998 8항 (TVOC, HCHO)
3	문짝_PB18T+양면 HPL(LH-HPL-003b)+PET EDGE(1.0)	베스띠아㈜_동화기업㈜+대신메라민산업㈜+㈜칠성	KS M 1998 8항 (TVOC, HCHO)
4	몸통_PB15T+양면 LPL(LH-LPL-001)+PVC EDGE(0.6)	동화기업㈜+㈜효산LPL+㈜에스와이	KS M 1998 8항 (TVOC, HCHO)
5	뒷판_HDF3T+양면 PP(LH-LPL-001 유사칼라)	베스띠아㈜_동화기업㈜+데코밸리㈜	KS M 1998 8항 (TVOC, HCHO)
6	치장파티클보드_PB18T+양면 HPL(LH-HPL-003b)	베스띠아㈜_동화기업㈜+대신메라민산업㈜	실내공기질 공정시험 (TVOC, Toluene, HCHO)
7	치장파티클보드_PB15T+양면 LPL(LH-LPL-001)	베스띠아㈜_동화기업㈜+㈜효산LPL	실내공기질 공정시험 (TVOC, Toluene, HCHO)
8	치장고밀도섬유판_HDF3T+양면 PP(LH-LPL-001 유사칼라)	베스띠아㈜_동화기업㈜+데코밸리㈜	실내공기질 공정시험 (TVOC, Toluene, HCHO)
9	파티클보드(PB)_18mm,15형,U,E0	베스띠아㈜_동화기업㈜	KS F 3104 (밀도,휨강도,박리강도,나사못유지력,폼알데하이드 방출량)
10	파티클보드(PB)_15mm,15형,U,E0	베스띠아㈜_동화기업㈜	KS F 3104 (밀도,휨강도,박리강도,나사못유지력,폼알데하이드 방출량)
11	고밀도섬유판(HDF)_3mm,40형,U,E0	베스띠아㈜_동화기업㈜	KS F 3200 (밀도,폼알데하이드 방출량)
12	보통합판(PW)_15mm,준내수1급,E0	베스띠아㈜_이건산업㈜	KS F 3101 (준내수인장전단접착력,폼알데하이드 방출량)
13	HPL(LH-HPL-003b),0.45mm	베스띠아㈜_대신메라민산업㈜	KS M 3332 (내열성, 내열수성, 내오염성)
14	LPL(LH-LPL-001), 80g	베스띠아㈜_㈜효산LPL	LHCS 41 57 01 (원지무게,수지함량)
15	데커레이션시트_PP(올레핀계)(LH-LPL-001 유사칼라), 0.1mm	베스띠아㈜_데코밸리㈜	KS M 3001, KS G ISO 4211, KS M 1991, 환경유해인자공정시험, 실내공기질 공정시험 (인장강도,인열강도,최소두께,내약품성,프탈레이트(DEHP,DBP,BBP),중금속(Pb,Cd,Hg,Cr6+),TVOC,Toluene,HCHO)
16	컵힌지_MP분리형	베스띠아㈜_㈜문주하드웨어	KS D 9502, KS F 4538 (염수분무(48h),내구성(40 000회))
17	볼레일	베스띠아㈜_㈜문주하드웨어	KS D 9502 (염수분무(48h))
18	문짝_PET EDGE(1.0mm)	베스띠아㈜_㈜칠성	SPS-KKEC 001-0438:2007 인용 (상온박리성(엣지))
19	몸통_PVC EDGE(0.6mm)	베스띠아㈜_㈜에스와이	SPS-KKEC 001-0438:2007 인용 (상온박리성(엣지))
20	인조대리석_BMC(LH-BMC-004), 7mm	베스띠아㈜_㈜코반	SPS-KHFC 001-0438, EPA 8061A, 환경유해인자공정시험, 실내공기질 공정시험 (내충격성,내오염성,내열성,내열수성,휨강도, 프탈레이트(DEHP,DBP,BBP), 중금속(Pb,Cd,Hg,Cr6+),TVOC,Toluene,HCHO)
21	초산비닐수지에멀션목재접착제(1종1호)(성우6500)	베스띠아㈜_㈜성우플러스	EPA 8061A,환경유해인자공정시험,실내공기질 공정시험 (프탈레이트(DEHP,DBP,BBP),중금속(Pb,Cd,Hg,Cr6+), TVOC,Toluene,HCHO)

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)