[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 37 주방가구

의뢰자 :

현장명		성호건설 개봉길훈 주택재건축정비사업
제조사		㈜ 넥시스 디자인 그룹
제품명		주방가구
제품유형		37 Type
생산일		2026. 04. 01
배송일		2026. 04. 03
보관기간		2일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온) / 야적(상온)
제품크기(mm)		상부장 : 3260(W) × 670(H) × 310(D) 하부장 : 2792(W) × 730(H) × 600(D) 냉장고장 : 1070(W) × 330(H) × 590(D)
체적(m3)		2.11
표면적(m2)		17.47
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF 18T + 전면 PET , 후면 PP (전면유사색상) 4면 1T ABS Edge PUR 접착 마감
	몸통	PB 15T + 양면 스마트포일 마감, 4면 0.6T PVC Edge 마감
	뒤판	MDF 4.5T + 양면 스마트포일 마감
	선반	몸통 동일
	상판	해당없음
	기타

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.

[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 37 신발장

의뢰자 :

현장명		성호건설 개봉길훈 주택재건축정비사업
제조사		㈜ 넥시스 디자인 그룹
제품명		신발장
제품유형		37 Type
생산일		2026. 04. 01
배송일		2026. 04. 03
보관기간		2일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온) / 야적(상온)
제품크기(mm)		885(W) × 2000(H) × 380(D)
체적(m3)		0.67
표면적(m2)		5.73
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF 18T + 전면 PET , 후면 PP (전면유사색상) 3면 1T ABS Edge PUR 접착 마감, 1면 AL손잡이 마감
	몸통	PB 18T + 양면 스마트포일 마감, 4면 0.6T PVC Edge 마감
	뒤판	MDF 4.5T + 양면 스마트포일 마감
	선반	몸통 동일
	상판	해당없음
	기타

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.

[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 37 침실2 붙박이장

의뢰자 :

현장명		성호건설 개봉길훈 주택재건축정비사업
제조사		㈜ 넥시스 디자인 그룹
제품명		붙박이장
제품유형		37 Type
생산일		2026. 04. 01
배송일		2026. 04. 03
보관기간		2일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온) / 야적(상온)
제품크기(mm)		880(W) × 2245(H) × 600(D)
체적(m3)		1.19
표면적(m2)		7.70
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF 18T + 전면 PET , 후면 PP (전면유사색상) 3면 1T ABS Edge PUR 접착 마감, 1면 AL손잡이 마감
	몸통	PB 18T + 양면 스마트포일 마감, 4면 0.6T PVC Edge 마감
	뒤판	MDF 4.5T + 양면 스마트포일 마감
	선반	몸통 동일
	상판	해당없음
	기타

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.

[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 84 주방가구

의뢰자 :

현장명		성호건설 개봉길훈 주택재건축정비사업
제조사		㈜ 넥시스 디자인 그룹
제품명		주방가구
제품유형		84 Type
생산일		2026. 04. 10
배송일		2026. 04. 13
보관기간		3일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온) / 야적(상온)
제품크기(mm)		상부장 : 5430(W) × 670(H) × 310(D) 하부장 : 6392(W) × 730(H) × 600(D) 냉장고장 : 1070(W) × 330(H) × 590(D)
체적(m3)		4.14
표면적(m2)		31.30
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF 18T + 전면 PET , 후면 PP (전면유사색상) 4면 1T ABS Edge PUR 접착 마감
	몸통	PB 15T + 양면 스마트포일 마감, 4면 0.6T PVC Edge 마감
	뒤판	MDF 4.5T + 양면 스마트포일 마감
	선반	몸통 동일
	상판	해당없음
	기타

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.

[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 84 신발장

의뢰자 :

현장명		성호건설 개봉길훈 주택재건축정비사업
제조사		㈜ 넥시스 디자인 그룹
제품명		신발장
제품유형		84 Type
생산일		2026. 04. 10
배송일		2026. 04. 13
보관기간		3일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온) / 야적(상온)
제품크기(mm)		1510(W) × 2000(H) × 380(D)
체적(m3)		1.15
표면적(m2)		8.71
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF 18T + 전면 PET , 후면 PP (전면유사색상) 3면 1T ABS Edge PUR 접착 마감, 1면 AL손잡이 마감
	몸통	PB 18T + 양면 스마트포일 마감, 4면 0.6T PVC Edge 마감
	뒤판	MDF 4.5T + 양면 스마트포일 마감
	선반	몸통 동일
	상판	해당없음
	기타

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.

[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 84 침실2 붙박이장

의뢰자 :

현장명		성호건설 개봉길훈 주택재건축정비사업
제조사		㈜ 넥시스 디자인 그룹
제품명		붙박이장
제품유형		84 Type
생산일		2026. 04. 10
배송일		2026. 04. 13
보관기간		3일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온) / 야적(상온)
제품크기(mm)		1580(W) × 2245(H) × 600(D)
체적(m3)		2.13
표면적(m2)		11.68
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF 18T + 전면 PET , 후면 PP (전면유사색상) 3면 1T ABS Edge PUR 접착 마감, 1면 AL손잡이 마감
	몸통	PB 18T + 양면 스마트포일 마감, 4면 0.6T PVC Edge 마감
	뒤판	MDF 4.5T + 양면 스마트포일 마감
	선반	몸통 동일
	상판	해당없음
	기타

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.