시 험 의 뢰 서							담 당		검 토			승 인
의뢰일자					접수일자
의뢰기관	현대건설(주)				대표자명		윤 영 준
주 소	서울특별시 종로구 율곡로 75
전자세금 계 산 서	회 사 명	현대건설(주)				대표자명		윤 영 준
	주 소	서울특별시 종로구 율곡로 75 사업자번호 : 101-81-16293
	담당자	성명 : 이선희 TEL : 031-323-6906 E-mail : gi41_tax@hdec.co.kr
성 적 서 용 도	■ 품질관리용 □ 제출용( ) □ 기타( )				의 뢰 자 (담당자)		성명 : 김명수
							HP : 010-9622-9712
							FAX : 031-323-6909
							E-mail : kim.ms@hdec.co.kr
성 적 서 발급구분	■ KOLAS □ 일반				성 적 서 발급방법		□ 불확도표현(수수료 3배) □ 긴급(수수료 1.5배)
성 적 서 수령방법	□ 직접수령 ■ 등기 □ FAX(중복가능) ■ E-mail(중복가능)				성 적 서 요구사항		□ 시료사진첨부(추가요금발생) □ 영문성적서(추가요금발생)
성 적 서 수령정보	□ 의뢰기관과 동일 □ 전자세금계산서발행기관과 동일 ■ 기타(주소 : 경기도 용인시 처인구 금어로 46 현대건설사무실 수령인 : 김명수 HP : 010-9622-9712)
접수번호	시 료 명		시험항목		수량	시험방법				수수료
										접수비			시험비
	주방가구 일반가구		TVOC HCHO 노출예상농도		6	KS I 2007				0			18,993,000
수수료 합계						VAT별도				￦ 18,993,000
						VAT포함				￦ 20,892,300
고객요구사항
첨부서류	건설현장제출용 시험의뢰의 경우 품질검사 의뢰서(건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제48호 서식])를 필히 첨부하여 주시기 바랍니다.
시험 후 시료의 처리				□ 반환 ■ 폐기 □ 보관(담당자와 협의)
*유의사항 1. 시료는 반드시 봉인하여 본 의뢰서와 함께 송부하여야 한다. 2. 시험의뢰서의 파란색 굵은 선 칸은 우리 연구원에서 작성하는 칸입니다. 3. 신규업체는 사업자등록증 사본을 필히 동봉하여 보내주시기 바랍니다. 4. 의뢰하신 시험은 시험수수료 입금 후 진행됩니다. 5. 2주간 미 입금 시 시료는 자동 폐기됩니다. 6. 성적서 발급 후 변경사항(시료명, 기관명, 주소 등)에 대한 수정은 불가합니다. 7. 우리 연구원의 시험 잘못으로 발생된 시험결과로 인해 고객이 손해를 입은 경우 그에 따른 법적책임을 당 연구원에 요구할 수 있습니다.(연락처: 02-855-0441)											의뢰자 서명
											시험의뢰 시 하기 유의사항을 상세히 확인하였음 (서명)

한국실내건축환경시험연구원	page  of 1

KASTI-QP-09-01(00)                            KASTI                                     A4(210x297)

[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 59A 주방가구

의뢰자 : 현대건설(주) 힐스테이트 용인 둔전역 김명수 (서명)

현장명		현대건설(주) 힐스테이트 용인둔전역
제조사		(주)넥시스
제품명		주방가구
제품유형		59A Type
생산일		2023.07.29
배송일		2023.08.04
보관기간		6일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온) / 야적(상온)
제품크기(mm)		3715(W) X 1370(H) X 460(D)
체적(m3)		2.34
표면적(m2)		14.83
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF18T+ 데커레이션 시트 PET (전면) + 데커레이션 시트 PP(후면), 1T 4면 ABS 엣지 PUR 접착마감
	몸통	PB15T+LPM(양면) 0.6 mm PP 엣지 마감
	뒤판	HDF 3T+ PP (양면), 마감
	선반	몸통 동일
	상판	해당없음
	기타

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.

[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 59A 현관 신발장

의뢰자 : 현대건설(주) 힐스테이트 용인 둔전역 김명수 (서명)

현장명		현대건설(주) 힐스테이트 용인둔전역
제조사		(주)넥시스
제품명		현관 신발장
제품유형		59A Type
생산일		2023.07.29
배송일		2023.08.04
보관기간		6일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온) / 야적(상온)
제품크기(mm)		1653(W) X 2040(H) X 400(D)
체적(m3)		1.35
표면적(m2)		9.70
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF18T+ 데커레이션 시트 PET (전면) + 데커레이션 시트 PP(후면), 1면 A/L 손잡이 3면 1T ABS엣지 PUR 접착마감
	몸통	PB 18T+LPM(양면) 0.6 mm PP 엣지 마감
	뒤판	HDF 3T+ PP (양면), 마감
	선반	몸통 동일
	상판	해당없음
	기타

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.

[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 59A 침실 1 붙박이장

의뢰자 : 현대건설(주) 힐스테이트 용인 둔전역 김명수 (서명)

현장명		현대건설(주) 힐스테이트 용인둔전역
제조사		(주)넥시스
제품명		침실 1 붙박이장
제품유형		59A Type
생산일		2023.07.29
배송일		2023.08.04
보관기간		6일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온) / 야적(상온)
제품크기(mm)		1380(W) X 2230(H) X 600(D)
체적(m3)		1.85
표면적(m2)		10.49
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF18T+ 데커레이션 시트 PET (전면) + 데커레이션 시트 PP(후면), 1면 A/L 손잡이 3면 1T ABS엣지 PUR 접착마감
	몸통	PB 18T+LPM(양면) 0.6 mm PP 엣지 마감
	뒤판	HDF 3T+ PP (양면), 마감
	선반	몸통 동일
	상판	해당없음
	기타

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.

[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 84A 주방가구

의뢰자 : 현대건설(주) 힐스테이트 용인 둔전역 김명수 (서명)

현장명		현대건설(주) 힐스테이트 용인둔전역
제조사		(주)넥시스
제품명		주방가구
제품유형		84A Type
생산일		2023.08.08
배송일		2023.08.14
보관기간		6일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온) / 야적(상온)
제품크기(mm)		6520(W) X 1370(H) X 460(D)
체적(m3)		4.11
표면적(m2)		25.12
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF18T+ 데커레이션 시트 PET (전면) + 데커레이션 시트 PP(후면), 1T 4면 ABS 엣지 PUR 접착마감
	몸통	PB 15T + LPM(양면) 0.6 mm PP 엣지 마감
	뒤판	HDF 3T+ PP (양면), 마감
	선반	몸통 동일
	상판	해당없음
	기타

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.

[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 84A 현관 신발장

의뢰자 : 현대건설(주) 힐스테이트 용인 둔전역 김명수 (서명)

현장명		현대건설(주) 힐스테이트 용인둔전역
제조사		(주)넥시스
제품명		현관 신발장
제품유형		84A Type
생산일		2023.08.08
배송일		2023.08.14
보관기간		6일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온) / 야적(상온)
제품크기(mm)		2050(W) X 2040(H) X 400(D)
체적(m3)		1.67
표면적(m2)		11.64
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF 15T + 3T 은경(전면), 데커레이션 시트 PP(후면) MDF 18T 데커레이션 시트 PET (전면) + 데커레이션 시트PP (후면), 1면 A/L 손잡이 3면 1T ABS엣지 PUR 접착마감
	몸통	PB 18T+LPM(양면) 0.6 mm PP 엣지 마감
	뒤판	HDF 3T+ PP (양면), 마감
	선반	몸통 동일
	상판	해당없음
	기타

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.

[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 84A 침실 1 붙박이장

의뢰자 : 현대건설(주) 힐스테이트 용인 둔전역 김명수 (서명)

현장명		현대건설(주) 힐스테이트 용인둔전역
제조사		(주)넥시스
제품명		침실1 붙박이장
제품유형		84A Type
생산일		2023.08.08
배송일		2023.08.14
보관기간		6일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온) / 야적(상온)
제품크기(mm)		3715(W) X 1370(H) X 460(D)
체적(m3)		2.34
표면적(m2)		14.83
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF 18T+ 데커레이션 시트 PET (전면) + 데커레이션 시트 PP(후면), 1면 A/L 손잡이 3면 1T ABS엣지 PUR 접착마감
	몸통	PB 18T + LPM(양면) 0.6 mm PP 엣지 마감
	뒤판	HDF 3T+ PP (양면), 마감
	선반	몸통 동일
	상판	해당없음
	기타

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.