의뢰자 요청에 의한 표시사항

- 시료량 : 1,102세대

- 채취일 : 2023.10.04

- 납품업체 : 베스띠아(주)

- 생산업체 : 아래 참조

- 시료 채취 장소 : 베스띠아(주) 공장 내(경기도 김포시 통진읍 가현로 85번길 99-101)

- 시료 채취자 : 승전종합건설 공사과장 박지호

- 입회자 : 나우씨엠 감리 전용우

- 성과 이용 목적 : 품질관리용

- 현장주소 : 충북 청주시 서원구 구룡산로 292 외 2

- 공사명 : 22년 노후공공임대주택 그린리모델링공사 4-1권역(충북1) 일반가구(청주용암,청주산남)

- 착공일 : 2023년 02월 22일

- 준공예정일 : 2023년 11월 30일

- 발주자 : 한국토지주택공사 충북지역본부

- 시공자 : 승전종합건설

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)

	시료명	시험항목	생산업체	비 고
1	현관신발장(26형)	제품 성능 시험	베스띠아(주)
2	치장파티클보드_PB 18mm+양면 HPL(LH-HPL-001a)	실내공기질공정시험 (TVOC,Toluene,HCHO)	베스띠아(주)_동화기업(주)+대신메라민산업(주)
3	치장파티클보드_PB 18mm+양면 LPL(LH-LPL-001)	실내공기질공정시험 (TVOC,Toluene,HCHO)	베스띠아(주)_동화기업(주)+주식회사 효산LPL
4	치장고밀도섬유판_HDF 3mm+양면 PP(LH-LPL-001 유사칼라)	실내공기질공정시험 (TVOC,Toluene,HCHO)	베스띠아(주)_동화기업(주)+㈜부성그라비아
5	문짝 엣지(PET)_1.0mm	상온박리성(엣지)	베스띠아(주)_아티스타케미컬
6	몸체 엣지(PVC)_0.6mm	상온박리성(엣지)	베스띠아(주)_(주)제이준
7	파티클보드(PB)_18mm,15형,E0	밀도,휨강도,박리강도, 나사못유지력,폼알데하이드	동화기업(주)
8	고밀도섬유판(HDF)_3mm,40형,E0	밀도,폼알데하이드	동화기업(주)
9	보통합판(PW)_18mm,준내수1급,E0	준내수인장전단접착력, 폼알데하이드	이건산업(주)
10	컵힌지	내식성,내구성	㈜문주하드웨어
11	볼레일	내식성	㈜문주하드웨어
12	AL. 손잡이	내식성	㈜다인테크
13	LPL(LH-LPL-001), 80g	원지무게,수지함량	주식회사 효산LPL
14	HPL(LH-HPL-001a), 0.45mm	내열성,내열수성,내오염성	대신메라민산업(주)
15	데커레이션시트_P,P(올레핀계)(LH-LPL-001 유사 칼라)_0.1mm	인장강도,인열강도,최소두께,내약품성,중금속,프탈레이트, 실내공기질공정시험 (TVOC,Toluene,HCHO)	㈜부성그라비아
16	초산비닐수지에멀션목재 접착제(1종1호)(성우6500)	중금속,프탈레이트, 실내공기질공정시험 (TVOC,Toluene,HCHO)	주식회사 성우플러스

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)