6. 시료채취 및 제품 품질시험 의뢰현황

가. 시료채취 내역

표준번호	표준명 (품목)	종류․등급	재고량	시료 크기	구성재 (로트번호)	시험방법 및 시험항목
KV-KS G 2020-01	수납가구	-	2	각 n=1	1.공동주택용 반침장 (800×600×2 100) 2.공동주택용 현관장 (800×350×2 100)	KV-KS G 2020-01의 시험방법 및 시험항목에 따름

나. 샘플링(시료 채취) 방식 : KS Q 1003(랜덤 샘플링 방법)

다. 공시체 제작방법

- 공시체 제작방법 : KV-KS G 2020-01에 따름

- 공시체 규격: HDF 4.5t 폼알데하이드 방산량(50 mm×150 mm = 33개)

PB 18t 폼알데하이드 방산량(50 mm×150 mm = 24개)

MDF 18t 폼알데하이드 방산량(50 mm×150 mm = 24개)

도장(밀착성(300×300 = 2개), 도막의 경도(300×300 = 2개),

촉진내후성(750×300 = 5개))

컵힌지(내구성, 내식성) 5개

- 제작자 : ㈜제노라인

라. 시험의뢰처 : 한국주택가구협동조합부설 한국가구시험연구원

위와 같이 시료채취 및 시험 의뢰하였음.

2020 년  02 월  20 일

인증심사원 : 한국주택가구협동조합       입회자 : ㈜제노라인

최   원   용     □                      송   태   란     □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□                □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

김   병   구     □                      안   창   호     □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□                □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

QC-QP-16-01(03)                           KHFC                          A4(210x297)

--------------------------------------------------------------------------------

QC-QP-08-03(02)                           KHFC                          A4(210x297)