섬유판, 파티클보드 역학시험 시료 정보

시험항목 : 밀도, 함수율, 휨강도, 박리강도, 나사못 유지력

== 섬유판 ==

-의뢰자

기관명 : 혜림건설(주)

주  소: 광주광역시 광산구 신가동 697

- 시험대상품목 또는 물질,시료설명 : 중밀도 섬유판(MDF)18mm E0 35형 + PET (LHV04-6C)

용도 : 신가동 모아엘가 공동주택사업 신축공사 수납가구 품질관리용

납품자 :  (주)스페이스맥스

*시료채취일 : 2021.02.05

*시료채취자 : 혜림건설(주) 신 승희

*시료채취입회자 : (주)엄&이종합건축사사무소 정 연호

== 파티클보드==

-의뢰자

기관명 : 혜림건설(주)

주  소: 광주광역시 광산구 신가동 697

- 시험대상품목 또는 물질,시료설명 : 파티클보드(PB)18mm E0 15형 + PP (KRPS020E)

용도 : 신가동 모아엘가 공동주택사업 신축공사 수납가구 품질관리용

납품자 :  (주)스페이스맥스

*시료채취일 : 2021.02.05

*시료채취자 : 혜림건설(주) 신 승희

*시료채취입회자 : (주)엄&이종합건축사사무소 정 연호