의뢰자 : 동문건설㈜ 현장대리인 장 태 두

현장명 : 파주 운정3 A22BL 아파트 건설공사 12공구 주방가구

주  소 : 경기도 파주시 와석 순환로 220

1. 시료 정보

시료량	1조
채취일	2025년 06월 19일
자재 생산국	대한민국
생산업체	별첨(해당 자재별로 표기 요망)
시료 채취 장소	베스띠아㈜ 공장 내(경기도 김포시 통진읍 가현로 85번길 99-101)
시료 채취자	동문건설㈜ 품질관리자 최 명 진
참관자	㈜케이디엔지니어링건축사사무소 건설사업관리기술인 원 은 정
성과 이용 목적	품질시험용
공사명	파주 운정3 A22BL 아파트 건설공사 12공구 주방가구
착공일	2023년 03월 31일
준공예정일	2026년 02월 13일
발주자	한국토지주택공사 경기북부지역본부
시공자	동문건설㈜, ㈜디어스이앤씨, 성안종합건설㈜
국가중요시설 여부	해당없음

※ 특이 사항

◈ 생산업체의 경우 아래를 참조하여 해당 자재별로 기입 요청드립니다.

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)

2. 생산업체

	시료명	시험항목	시험방법	생산업체	비 고
1	가정용 싱크대(84㎡A)	제품 성능 시험	SPS-KHFC 001-0438	베스띠아㈜
2	문짝_18mm MDF+전면 PET(WAR89-SR), 후면 PP(전면 유사칼라)+ PET EDGE(1.0mm)	TVOC,톨루엔,폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+㈜엘엑스하우시스+ 데코밸리㈜+㈜칠성]	대형챔버
3	문짝_18mm MDF+전면 PET(MNA27 Mo), 후면 PP(전면 유사칼라)+ PET EDGE(1.0mm)	TVOC,톨루엔,폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+㈜케이씨씨글라스+ 데코밸리㈜+㈜칠성]	대형챔버
4	몸통_15mm PB+양면 LPL(HS602SG)+PVC EDGE(0.6mm)	TVOC,톨루엔,폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+㈜효산LPL+㈜에스와이]	대형챔버
5	뒷판_3mm HDF+양면 PP(HS602SG 유사칼라)	TVOC,톨루엔,폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+데코밸리㈜]	대형챔버
6	치장중밀도섬유판_18mm MDF+ 전면 PET(WAR89-SR), 후면 PP(전면 유사칼라)	TVOC,톨루엔,폼알데하이드	실내공기질공정시험	베스띠아㈜[동화기업㈜+ ㈜엘엑스하우시스+데코밸리㈜]
7	치장중밀도섬유판_18mm MDF+ 전면 PET(MNA27 Mo), 후면 PP(전면 유사칼라)	TVOC,톨루엔,폼알데하이드	실내공기질공정시험	베스띠아㈜[동화기업㈜+㈜케이씨씨글라스+ 데코밸리㈜]
8	치장파티클보드_15mm PB+양면 LPL(HS602SG)	TVOC,톨루엔,폼알데하이드	실내공기질공정시험	베스띠아㈜[동화기업㈜+㈜효산LPL]
9	치장고밀도섬유판_3mm HDF+양면 P.P(HS602SG 유사칼라)	TVOC,톨루엔,폼알데하이드	실내공기질공정시험	베스띠아㈜[동화기업㈜+데코밸리㈜]
10	중밀도섬유판(MDF)_18mm,35형,U,E0	밀도,휨강도,박리강도, 나사못유지력,폼알데하이드	KS F 3200	베스띠아㈜[동화기업㈜]
11	파티클보드(PB)_15mm,15형,U,E0	밀도,휨강도,박리강도, 나사못유지력,폼알데하이드	KS F 3104	베스띠아㈜[동화기업㈜]
12	고밀도섬유판(HDF)_3mm,40형,U,E0	밀도,폼알데하이드	KS F 3200	베스띠아㈜[동화기업㈜]
13	보통합판(PW)_15mm,준내수1급,E0	준내수인장전단접착력, 폼알데하이드	KS F 3101	베스띠아㈜[이건산업㈜]
14	데커레이션시트_PET(폴리에스터계)(WAR89-SR), 0.4mm	인장강도,인열강도,최소두께, 내약품성,프탈레이트,중금속 TVOC,톨루엔,폼알데하이드	KS M 3001,KS G ISO 4211, KS M 1991, 환경유해인자공정시험 실내공기질공정시험	베스띠아㈜[㈜엘엑스하우시스]
15	데커레이션시트_PET(폴리에스터계)(MNA27 Mo), 0.4mm	인장강도,인열강도,최소두께, 내약품성,프탈레이트,중금속 TVOC,톨루엔,폼알데하이드	KS M 3001,KS G ISO 4211, KS M 1991, 환경유해인자공정시험 실내공기질공정시험	베스띠아㈜[㈜케이씨씨글라스]
16	LPL(HS602SG), 80g	원지무게,수지함량	-	베스띠아㈜[㈜효산LPL]
17	데커레이션시트_PP(올레핀계)(HS602SG 유사칼라), 0.1mm	인장강도,인열강도,최소두께, 내약품성,프탈레이트,중금속 TVOC,톨루엔,폼알데하이드	KS M 3001,KS G ISO 4211, KS M 1991, 환경유해인자공정시험 실내공기질공정시험	베스띠아㈜[데코밸리㈜]

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)

18	컵힌지_MP분리형	염수분무,내구성	KS D 9502, KS F 4538	베스띠아㈜[㈜문주하드웨어]
19	볼레일	염수분무	KS D 9502	베스띠아㈜[㈜문주하드웨어]
20	AL.손잡이	염수분무	KS D 9502	베스띠아㈜[㈜다인테크]
21	문짝_PET EDGE(1.0mm)	상온박리성(엣지)	-	베스띠아㈜[㈜칠성]
22	몸통_PVC EDGE(0.6mm)	상온박리성(엣지)	-	베스띠아㈜[㈜에스와이]
23	인조대리석_MMA(GAD-004 오딘), 12mm	내충격성,내오염성, 내열성,내열수성, 프탈레이트,중금속, TVOC,톨루엔,폼알데하이드	SPS-KHFC 001-0438, ,EPA8061A, 환경유해인자공정시험, 실내공기질공정시험	베스띠아㈜[㈜현대엘앤씨]
24	인조대리석_MMA(QG229 쿼리그레이지), 12mm	내충격성,내오염성, 내열성,내열수성, 프탈레이트,중금속, TVOC,톨루엔,폼알데하이드	SPS-KHFC 001-0438, ,EPA8061A, 환경유해인자공정시험, 실내공기질공정시험	베스띠아㈜[롯데케미칼㈜]
25	인조대리석_엔지니어스톤(LS915 로비나쇼어), 20mm	내충격성,내오염성, 내열성,내열수성, 프탈레이트,중금속, TVOC,톨루엔,폼알데하이드	SPS-KHFC 001-0438, ,EPA8061A, 환경유해인자공정시험, 실내공기질공정시험	베스띠아㈜[롯데케미칼㈜]
26	초산비닐수지에멀션목재접착제(1종1호)(성우6500)	프탈레이트,중금속 TVOC,톨루엔,폼알데하이드	EPA8061A, 환경유해인자공정시험 실내공기질공정시험	베스띠아㈜[㈜성우플러스]
27	폴리우레탄계접착제(PUR2902)	프탈레이트,중금속 TVOC,톨루엔,폼알데하이드	EPA8061A, 환경유해인자공정시험 실내공기질공정시험	베스띠아㈜[헨켈코리아(유)]

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)