서희 LH 하남감일 현장 시험 의뢰 목록
합판(PW) 9 T	준내수 인장전단 접착력	25 x 81 (mm)	4 EA
	폼알데하이드 방산량	50 x 150 (mm)	33 EA
합판(PW) 15 T	준내수 인장전단 접착력	25 x 81 (mm)	8 EA
	폼알데하이드 방산량	50 x 150 (mm)	30 EA
합판(PW) 18 T	준내수 인장전단 접착력	25 x 81 (mm)	12 EA
	폼알데하이드 방산량	50 x 150 (mm)	30 EA
PB 18 T (맨판)	밀도	100 x 100 (mm)	1 EA
	휨강도	50 x 320 (mm)	2 EA
	박리강도	50 x 50 (mm)	1 EA
	나사못유지력	50 x 100 (mm)	2 EA
	함수율	100 x 100 (mm)	1 EA
	폼알데하이드 방산량	50 x 150 (mm)	30 EA
MDF 15 T (맨판)	밀도	100 x 100 (mm)	1 EA
	휨강도	50 x 275 (mm)	2 EA
	박리강도	50 x 50 (mm)	1 EA
	나사못유지력	50 x 100 (mm)	2 EA
	함수율	100 x 100 (mm)	1 EA
	폼알데하이드 방산량	50 x 150 (mm)	30 EA
MDF 18 T (맨판)	밀도	100 x 100 (mm)	1 EA
	휨강도	50 x 320 (mm)	2 EA
	박리강도	50 x 50 (mm)	1 EA
	나사못유지력	50 x 100 (mm)	2 EA
	함수율	100 x 100 (mm)	1 EA
	폼알데하이드 방산량	50 x 150 (mm)	30 EA
HDF 3 T (맨판)	밀도	100 x 100 (mm)	1 EA
	함수율	100 x 100 (mm)	1 EA
	휨강도	50 x 200 (mm)	2 EA
	흡수율	100 x 100 (mm)	1 EA
	폼알데하이드 방산량	50 x 150 (mm)	33 EA

PET(아티스타)	인장강도	1 m x 1 롤
	인열강도
	내약품성
	최소두께
	프탈레이트	50 g
	중금속	50 g
	실내공기질	160 x 160 (mm)	4 EA
PET(엘지)	인장강도	1 m x 1 롤
	인열강도
	내약품성
	최소두께
	프탈레이트	50 g
	중금속	50 g
	실내공기질	160 x 160 (mm)	4 EA
PP(엘지)	인장강도	1 m x 1 롤
	인열강도
	내약품성
	프탈레이트	50 g
	중금속	50 g
	실내공기질	160 x 160 (mm)	4 EA
LPL	원지무게 (원지)	100 x 100 (mm)	2 EA
	수지함량 (함침지)	100 x 100 (mm)	2 EA
피니싱포일	원지무게 (원지)	100 x 100 (mm)	2 EA
	내수성 (치장판)	300 x 300 (mm)	3 EA
	내수성 (원지)	100 x 100 (mm)	10 EA
	내스크래치성 (치장판)	50 x 150 (mm)	2 EA
	내박리성 (치장판)	300 x 300 (mm)	2 EA
	실내공기질 (원지)	160 x 160 (mm)	4 EA
컵힌지(일반형) 컵힌지(댐퍼내장형)	내구성	각각 3 EA
	내식성	각각 2 EA

인조대리석(엔지니어스톤-한석)	내열성	230 x 230 (mm)	1 EA
	내열수성	230 x 230 (mm)	1 EA
	내오염성	300 x 300 (mm)	2 EA
	내충격성	300 x 300 (mm)	1 EA
	중금속	50 x 50 (mm)	2 EA
	프탈레이트	50 x 50 (mm)	2 EA
	실내공기질	160 x 160 (mm)	4 EA
인조대리석(엔지니어스톤-미존테크)	내열성	230 x 230 (mm)	1 EA
	내열수성	230 x 230 (mm)	1 EA
	내오염성	300 x 300 (mm)	2 EA
	내충격성	300 x 300 (mm)	1 EA
	중금속	50 x 50 (mm)	2 EA
	프탈레이트	50 x 50 (mm)	2 EA
	실내공기질	160 x 160 (mm)	4 EA
F.F O/L용 접착제[매크로졸(주)]	중금속	60 g
	프탈레이트	60 g
	실내공기질	120 g
엣지 부착용 접착제[(주)진광하이켐]	중금속	60 g
	프탈레이트	60 g
	실내공기질	120 g
PET/PP부착용[헨켈코리아(유)]	중금속	60 g
	프탈레이트	60 g
	실내공기질	120 g
PVC 0.6 T 엣지	엣지 상온박리성	300 x 300 (mm)	3 EA
PET 1.0 T 엣지	엣지 상온박리성	300 x 300 (mm)	3 EA

치장보드 - PB 18 T[동화기업(주)] + LPL[효산LPL]
	실내공기질	160 x 160 (mm)	4 EA
치장보드 - MDF 18 T[한솔홈데코(주)] + 전면 PET[아티스타케미컬] / 후면 PP[엘지하우시스(주)]	면 상온박리성	25 x 300 (mm)	5 EA
	실내공기질	160 x 160 (mm)	4 EA
치장보드 - MDF 18 T[한솔홈데코(주)] + PET/PP[엘지하우시스(주)]	면 상온박리성,	25 x 300 (mm)	5 EA
	실내공기질	160 x 160 (mm)	4 EA
치장보드 - MDF 15T[한솔홈데코(주)] + 양면 PP[엘지하우시스(주)]	실내공기질	160 x 160 (mm)	4 EA
치장보드 - HDF 3 T[유니드(주)] + F.F[데코밸리(주)]
	실내공기질	160 x 160 (mm)	4 EA

PB 18T [동화기업㈜] + LPL [㈜효산LPL] + PVC 0.6T 엣지	KS M 1998 8항 가구용구성재 74A 타입	130 x 130 (mm)	2 EA
MDF 18T [한솔홈데코㈜] + 전면 PET [아티스타케미컬] / 후면 PP [엘지하우시스㈜] + PET 1.0T 엣지	KS M 1998 8항 가구용구성재 74A 타입	130 x 130 (mm)	2 EA
MDF 15T[한솔홈데코㈜] + 양면 PP[엘지하우시스㈜] + PET 1.0T 엣지	KS M 1998 8항 가구용구성재 74A 타입	130 x 130 (mm)	2 EA
HDF 3 T[유니드㈜] + F.F[데코밸리㈜]	KS M 1998 8항 가구용구성재 74A 타입	130 x 130 (mm)	2 EA
PB 18 T[동화기업㈜] + LPL[㈜효산LPL] + PVC 0.6T 엣지	KS M 1998 8항 가구용구성재 84C타입	130 x 130 (mm)	2 EA
MDF 18T [한솔홈데코㈜] + 전면 PET [엘지하우시스㈜ / 후면 PP [엘지하우시스㈜]+ PET 1.0T 엣지	KS M 1998 8항 가구용구성재 84C타입	130 x 130 (mm)	2 EA
MDF 15T[한솔홈데코㈜] + 양면 PP[엘지하우시스㈜] + PET 1.0T 엣지	KS M 1998 8항 가구용구성재 84C타입	130 x 130 (mm)	2 EA
HDF 3 T[유니드㈜] + F.F[데코밸리㈜]	KS M 1998 8항 가구용구성재 84C타입	130 x 130 (mm)	2 EA