시험성적서 표기 및 요청 사항

1. 재고량 : 402세대

2. 납품업체 : 베스띠아 주식회사

3. 생산업체 표기 요망

	품 목		생산업체	비 고
1	가정용 싱크대(59㎡A, BES-S-1)		베스띠아 주식회사
2	원자재	중밀도섬유판(MDF) 18mm 35형 E0	동화기업(주)
		파티클보드(PB) 15mm 15형 E0
3		고밀도섬유판(HDF) 3mm 40형 E0
		보통합판(PW) 15mm 준내수 1급 E0	㈜SUN&L	평균값 기입
4	표면재	데커레이션시트_PET(SM-224MT), 0.4mm	주식회사 두성코리아	내약품성 요오드 제외
		데커레이션시트_P.P(몸통 유사 칼라), 0.1mm	데코밸리(주)
5
		LPL(LH-LPL-002), 80g	㈜효산 LPL
6
7	치장 보드 (실내 공기질)	18mm MDF+전면:PET(SM-224MT), 후면:PP(전면 유사 칼라)	동화기업(주)+주식회사 두성코리아+데코밸리(주)
8		15mm PB+양면 LPL(LH-LPL-002)	동화기업(주)+ (주)효산 LPL
9		3mm HDF+양면 PP(몸통 유사 칼라)	동화기업(주)+ 데코밸리(주)
10	부자재	컵 힌지	(주)문주하드웨어
		볼레일
11	상판	인조대리석(MMA), 12mm	주식회사 현대L&C
12	접착제	성우6500	㈜성우플러스
13	상온박리성 (표면)	18mm MDF+전면:PET(SM-224MT), 후면:PP(전면 유사 칼라)	베스띠아 주식회사
14	상온박리성 (엣지)	18mm MDF+전면:PET(SM-224MT), 후면:PP(전면 유사 칼라)+ABS EDGE(1.0mm)	베스띠아 주식회사
		15mm PB+양면 LPL(LH-LPL-002)+ PVC EDGE(0.6mm)

4. 입회자 : 한국토지주택공사 / 감독관 / 김세훈

5. 공사명 : 창원가포 A-2BL 아파트 건설공사 3공구 주방가구 제작 및 설치

6. 현장주소 : 경상남도 창원시 마산합포구 가포동 788

7. 착공일 : 2020년 12월 31일

8. 준공예정일 : 2023년 06월 18일

9. 발주자 : 한국토지주택공사

요청 사항

1. 합판 준내수 인장전단 접착력 - 평균값 기입 요망

2. 데커레이션시트(PET, PP) 내약품성 - 요오드 제외 요망

3. KOLAS가 가능한 시험 항목은 KOLAS로 발급

4. 사진 첨부 요망

	베스띠아 주식회사	A4(210mmx297mm)