의뢰자 제시 시료정보
성적서 표기 의뢰기업	㈜비케이씨
성적서 표기 주 소	경기도 김포시 하성면 후평로 48-69
※ 목질상판재 예시 : PB / HDF/ MDF ※ 표면가공재 예시 : HPL, LPL, F/F, PP, PET, 도장
시료 구분
필수	시 료 명	일반가구(신발장,붙박이장,현관팬트리) 몸체 및 선반 84,120 TYPE
채취부위	☐ 문짝	▣ 위판	▣ 옆판	▣ 선반	☐ 뒷판
목질상판재	표면가공재
PB	18	mm	F/F(JPS130M)	F/F(JPS130M)	PVC엣지 0.6T
시 료 명	일반가구(신발장,붙박이장) 뒷판 84,120 TYPE
채취부위	☐ 문짝	☐ 위판	☐ 옆판	☐ 선반	▣ 뒷판
목질상판재	표면가공재
MDF	3	mm	F/F(JPS130M)	F/F(JPS130M)
시 료 명	일반가구(신발장) 문짝 84 TYPE
채취부위	▣ 문짝	☐ 위판	☐ 옆판	☐ 선반	☐ 뒷판
목질상판재	표면가공재
MDF	18	mm	PET(SKP3052M)	P.P	ABS엣지 1.0T
시 료 명	일반가구(신발장) 문짝 120 TYPE
채취부위	▣ 문짝	☐ 위판	☐ 옆판	☐ 선반	☐ 뒷판
목질상판재	표면가공재
MDF	18	mm	PET(SKP9716M)	P.P	ABS엣지 1.0T
시 료 명	일반가구(현관경) 84,120 TYPE
채취부위	☐ 문짝	☐ 위판	☐ 옆판	☐ 선반	☐ 뒷판
목질상판재	표면가공재
MDF	18	mm	유리	F/F(JPS130M)
※ 시험성적서에 기재를 원하는 항목에 체크하고 작성 ※ 건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제48호서식] ‘품질검사 의뢰서 제출 시’ 하단 작성 생략 가능
체크	시험편 채취 및 정보
☐	제품분류	일반가구(신발장 등 상기 5건)
☐	모 델 명	상기 내용
☐	제 조 사	㈜비케이씨
☐	시 공 사	㈜라인산업
☐	현장명(적용현장)	파주운정3지구 A44BL 공동주택 신축공사
☐	준공예정일	2026. 09. 30.
☐	생 산 일	2025. 12. 01.
☐	시료채취장소	공장내
☐	시료채취자	㈜라인산업 이광민
☐	입회자(감리원)	㈜동우이앤씨 이태학
위 사항과 같이 시험성적서에 표기를 요청합니다.
	작성자 성명 :	이 광 민

의뢰자 제시 시료정보
성적서 표기 의뢰기업	㈜비케이씨
성적서 표기 주 소	경기도 김포시 하성면 후평로 48-69
※ 목질상판재 예시 : PB / HDF/ MDF ※ 표면가공재 예시 : HPL, LPL, F/F, PP, PET, 도장
시료 구분
필수	시 료 명	주방가구(상,하부장,냉장고장,아일랜드) 몸체 및 선반 84,120 TYPE
채취부위	☐ 문짝	▣ 위판	▣ 옆판	▣ 선반	☐ 뒷판
목질상판재	표면가공재
PB	15	mm	F/F(JPS130M)	F/F(JPS130M)	PVC엣지 0.6T
시 료 명	주방가구(상,하부장,냉장고장,아일랜드, 장식장) 뒷판 84,120 TYPE
채취부위	☐ 문짝	☐ 위판	☐ 옆판	☐ 선반	▣ 뒷판
목질상판재	표면가공재
MDF	3	mm	F/F(JPS130M)	F/F(JPS130M)
시 료 명	주방가구(상,하부장, 냉장고장) 문짝 84 TYPE
채취부위	▣ 문짝	☐ 위판	☐ 옆판	☐ 선반	☐ 뒷판
목질상판재	표면가공재
MDF	18	mm	PET(SKP3052M)	P.P	ABS엣지 1.0T
시 료 명	주방가구(상,하부장,냉장고장,아일랜드장) 문짝 120 TYPE
채취부위	▣ 문짝	☐ 위판	☐ 옆판	☐ 선반	☐ 뒷판
목질상판재	표면가공재
MDF	18	mm	PET(SKP9716M)	P.P	ABS엣지 1.0T
시 료 명
채취부위	☐ 문짝	☐ 위판	☐ 옆판	☐ 선반	☐ 뒷판
목질상판재	표면가공재
※ 시험성적서에 기재를 원하는 항목에 체크하고 작성 ※ 건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제48호서식] ‘품질검사 의뢰서 제출 시’ 하단 작성 생략 가능
체크	시험편 채취 및 정보
☐	제품분류	주방가구(상,하부장 등 상기 4건)
☐	모 델 명	상기 내용
☐	제 조 사	㈜비케이씨
☐	시 공 사	㈜라인산업
☐	현장명(적용현장)	파주운정3지구 A44BL 공동주택 신축공사
☐	준공예정일	2026. 09. 30.
☐	생 산 일	2025. 12. 01.
☐	시료채취장소	공장내
☐	시료채취자	㈜라인산업 이광민
☐	입회자(감리원)	㈜동우이앤씨 이태학
위 사항과 같이 시험성적서에 표기를 요청합니다.
	작성자 성명 :	이 광 민

시험편 준비안내 KS M 1998 8.소형챔버법(가구용구성재) - 분석항목 : TVOC, 폼알데하이드 1. 시험편의 채취 □ 채취 부위 : 완제품의 모서리에서 채취 (모서리 마감면을 포함하여 절단, 하단그림 참조)
구분		목질상판재			표면가공재					비고		시험 실시
		종류	두께		전면		후면		엣지면
몸체(위판)		PB	18 mm		LPL		LPL		PET	동일자재		○
몸체(옆판, 밑판)		PB	18 mm		LPL		LPL		PET
선반		PB	18 mm		LPL		LPL		PVC			○
뒷판		HDF	4.5 mm		F/F		F/F		-			○
문짝		MDF	18 mm		PET		PP		PET			○
※ 자재, 두께, 가공재의 조건이 모두 동일한 경우, 1 종류만 시험 진행. 즉, 위 예시의 경우 ‘위판, 옆판, 밑판’ 이 동일한 자재로써 총 4종에 대하여 시험 진행. □ 시험편의 치수 : 130 mm × 130 mm □ 시험편의 매수 : 시험편 종류 별 각2매
소형챔버 가구용 구성재 시료채취 방법
몸체(위판)	몸체(옆판,밑판)			몸체(뒷판)		문짝		선반			시험편 예시
2. 포장 및 운송 □ 알루미늄 호일로 싸고 테플론 백(지퍼백)에 두 번 담아 각 시험편(종류) 별로 구분하여 포장 □ 지퍼백 표면에 접수번호를 기재하여 배송한다.