시험성적서 표기 및 요청 사항

1. 재고량 : 1,703세대

2. 납품업체 : 베스띠아 주식회사

3. 생산업체 표기 요망

	품 목		생산업체	비 고
1	가정용 싱크대(BES-S-1)		베스띠아(주)
2	원자재	중밀도섬유판(15mm,35형,E0)	동화기업(주)
		중밀도섬유판(18mm,35형,E0)
		파티클보드(15mm,15형,E0)
		파티클보드(18mm,15형,E0)
3		고밀도섬유판(3mm,40형,E0)	㈜SUN&L
		보통합판(15mm,준내수 1급,E0)		평균값 기입
		보통합판(18mm,준내수 1급,E0)		평균값 기입
4	표면재	데커레이션시트_PET(BS002HG), 0.4mm	㈜두성코리아	내약품성 요오드 제외
5		데커레이션시트_P.P(XDV001), 0.1mm	데코밸리(주)	내약품성 요오드 제외
6		LPL(SP1-TRG101), 80g	㈜프린테크엘피엠
		LPL(FB1-TNG504), 80g
7	치장 보드 (가구용구성재)	문짝_18mm MDF+전면:PET(BS002HG), 후면:PP(XDV001)	동화기업(주)+(주)두성코리아+데코밸리(주)	실내공기질 공정시험 생산업체 표기 동일
8		문짝_15mm MDF+전면:3T 은경, 후면:PP(XDV001)	동화기업(주)+(주)영도 유리산업+데코밸리(주)
9		몸통_15mm PB+양면 LPL(SP1-TRG101)	동화기업(주)+ (주)프린테크엘피엠
		몸통_18mm PB+양면 LPL(FB1-TNG504)
10		뒷판_3mm HDF+양면 PP(몸통유사칼라)	㈜SUN&L+데코밸리(주)
11	부자재	컵힌지	(주)문주하드웨어
		볼레일
12	상판	인조대리석(MMA), 12mm	㈜엘엑스하우시스
13	접착제	성우6500	㈜성우플러스
14	상온박리성_18mm MDF+전면:PET,후면:PP+ABS EDGE(1.0 mm)		베스띠아(주)
	상온박리성_15mm PB+양면 LPL+PVC EDGE(0.6 mm)
	상온박리성_18mm PB+양면 LPL+PVC EDGE(0.6 mm)
15	최소두께_EDGE(ABS, 1.0mm)		㈜진영LDM
	최소두께_EDGE(PVC, 0.6mm)		데코밸리(주)

4. 시료채취자 : (주)서희건설 / 품질관리 / 최태문

5. 입회자 : 서울 개포 상록아파트 건설사업관리단 / 건축 / 이동근

6. 공사명 : 서울 개포 상록아파트 건설공사 지급자재 가구 공사

7. 현장주소 : 서울특별시 강남구 영동대로 4길 10(일원동 688)

8. 착공일 : 2019년 08월 05일

9. 준공예정일 : 2022년 09월 12일

10. 발주자 : 공무원연금공단

11. 시공자 : (주)서희건설

요청 사항

1. 합판 준내수 인장전단 접착력 - 평균값 기입 요망

2. 데커레이션시트(PET, PP) 내약품성 - 요오드 제외

3. KOLAS가 가능한 시험 항목은 KOLAS로 발급

4. 사진 첨부 요망

5. 소형챔버 마일리지 사용(2건)

	베스띠아 주식회사	A4(210mmx297mm)