첨부자료

· 신청번호 : TBK-      -

· 시료 정보 (의뢰자 제공 정보)

시료명	일반가구 / 신발장 / 붙박이장
제조사	(주)대상
제품분류	74A㎡, 59A㎡ TYPE
적용현장	효성중공업(주) 대전선화재정비촉진구역 재개발사업
현장주소	대전광역시 중구 선화동 339-55번지 일원
모델명	현관 신발장 / 침실 붙박이장
Lot NO. 또는 S/N	240601
생산일	2023. 06. 04.
배송일	2024. 06. 11.
배송 전 보관기간	7 일
보관환경	상온
시료 사이즈(mm)	1488 x 400 x 2030 1380 × 600 × 2280
시료 체적	3.1 ㎥
시료 표면적	19.5 ㎡
제품사양
도어	1. MDF18T+PET시트(전면)+PP시트(후면)+3면 AL Edge바 마감+1면 AL 손잡이 2. MDF18T+PET시트(전면)+PP시트(후면)+3면 1T ABS Edge 마감+1면 AL 손잡이
몸통	PB18T+PP시트(양면), 4면 0.6mm PP Edge 마감
뒷판	HDF3T+PP시트(양면)
기타	댐핑 언더레일

위 내용으로 시험 접수를 확인 합니다.

2024 년    05 월    24 일

담당자 :       최 정현   서명