수납가구 시험성적서 품목 (SH고덕강일 6단지)

NO.	자재명		시험항목	관련 표준	구비여부	생산자 정보
1	PB 15 mm PB 18 mm		밀도, 박리강도, 휨강도, 나사못유지력, 폼알데하이드 방출량	KS F 3104	준비중	동화기업(주)
2	MDF 18 mm		밀도, 박리강도, 휨강도, 나사못유지력, 폼알데하이드 방출량	KS F 3200	준비중	동화기업(주)
3	HDF 3 mm		밀도, 폼알데하이드 방출량	KS F 3200	준비중	㈜유니드
4	경첩(컵힌지)		내구성, 염수분무시험	KS F 4538 KS D 9502	준비중	(주)문주하드웨어
5	손잡이		염수분무시험	KS D 9502	준비중	대성정공
6	PET		인장강도, 인열강도, 내약품성, 광택, 최소두께 중금속, 프탈레이트	KS M 3001 KS G ISO 4211 KS M ISO 2813	준비중	아티스타케미컬
7	LPL		원지무게, 수지함량	고객이 제시한 방법	준비중	유신물산(주)
8	피니싱호일		원지무게, 내수성, 내열수성, 내스크래치성, 내박리성	고객이 제시한방법 KS M7025 BS EN 12720 KS M 3332 KS M ISO 2409	준비중	㈜아이씨씨
9	엣지 0.6mm		상온박리성	고객이 제시한 방법	준비중	럭키시트
10	수납가구 (가구용구성재)	몸체용 (PB 18T+LPL+엣지)	총휘발성유기화합물, 톨루엔, 폼알데하이드 방출량	KS M 1998 8.항 (가구용구성재시험)	준비중	* PB 18T : 동화기업㈜ * LPL : 유신물산㈜ * 엣지 : 럭키시트
		문짝용 (MDF 18T+PET+엣지)				* MDF 18T : 동화기업㈜ * PET : 아티스타케미컬 * 엣지 : 아티스타케미컬
		뒷판용 (HDF 3T+피니싱호일)				* HDF 3T : ㈜유니드 * 피니싱호일 : 아이씨씨㈜