현장명 : 24-25년 노후공임 리모델링공사 12권역(인천) 주방가구

의뢰자 : 한국토지주택공사 인천지역본부 감독 안동희

1. 시료 정보

시료량	1조
채취일	2025년 10월 01일
자재 생산국	대한민국
생산업체	별첨(해당 자재별로 표기 요망)
시료 채취 장소	베스띠아㈜ 공장 내(경기도 김포시 통진읍 가현로 85번길 99-101)
시료 채취자	한국토지주택공사 감독 안 동 희
참관자	한국토지주택공사 감독 안 동 희
성과 이용 목적	품질시험용
공사명	24-25년 노후공임 리모델링공사 12권역(인천) 주방가구
착공일	2025년 05월 08일
준공예정일	2026년 03월 09일
발주자	한국토지주택공사 인천지역본부
시공자	㈜태효토건
국가중요시설 여부	해당없음

※ 특이 사항

◈ 생산업체의 경우 아래를 참조하여 해당 자재별로 기입 요청드립니다.

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)

2. 생산업체

	시료명	시험항목	시험방법	생산업체	비 고
1	가정용 싱크대(31㎡B)	제품 성능 시험	SPS-KHFC 001-0438	베스띠아㈜
2	상판_BMC(LH-BMC-001), 7mm	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[㈜코반산업]	대형챔버
3	문짝_18mm PB+양면 HPL(HPL-1434ME)+PET EDGE(1.0mm)	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+대신메라민산업㈜+㈜칠성]	대형챔버
4	몸통_15mm PB+양면 LPL(LH-LPL-002)+PVC EDGE(0.6mm)	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+㈜효산LPL+㈜에스와이]	대형챔버
5	뒷판_3mm HDF+양면 P.P(LH-LPL-002 유사 칼라)	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+데코밸리㈜]	대형챔버
6	치장파티클보드_18mm PB+양면 HPL(HPL-1434ME)	TVOC,톨루엔,폼알데하이드	실내공기질공정시험	베스띠아㈜[동화기업㈜+대신메라민산업㈜]
7	치장파티클보드_15mm PB+양면 LPL(LH-LPL-002)	TVOC,톨루엔,폼알데하이드	실내공기질공정시험	베스띠아㈜[동화기업㈜+㈜효산LPL]
8	치장고밀도섬유판_3mm HDF+양면 LPL(LH-LPL-002 유사 칼라)	TVOC,톨루엔,폼알데하이드	실내공기질공정시험	베스띠아㈜[동화기업㈜+데코밸리㈜]
9	파티클보드(PB)_18mm,15형,U,E0	밀도,휨강도,박리강도, 나사못유지력,폼알데하이드	KS F 3104	베스띠아㈜[동화기업㈜]
10	파티클보드(PB)_15mm,15형,U,E0	밀도,휨강도,박리강도, 나사못유지력,폼알데하이드	KS F 3104	베스띠아㈜[동화기업㈜]
11	고밀도섬유판(HDF)_3mm,40형,U,E0	밀도,폼알데하이드	KS F 3200	베스띠아㈜[동화기업㈜]
12	보통합판(PW)_15mm,준내수1급,E0	준내수인장전단접착력, 폼알데하이드	KS F 3101	베스띠아㈜[이건산업㈜]
13	HPL(HPL-1434ME), 0.45mm	내열성,내열수성,내오염성	KS M 3332	베스띠아㈜[대신메라민산업㈜]
14	LPL(LH-LPL-002), 80g	원지무게,수지함량	-	베스띠아㈜[㈜효산LPL]
15	데커레이션시트_P.P(올레핀계)(LH-LPL-002 유사 칼라), 0.1mm	인장강도,인열강도,최소두께, 내약품성,프탈레이트,중금속, TVOC,톨루엔,폼알데하이드	KS M 3001,KS G ISO 4211, KS M 1991, 환경유해인자공정시험, 실내공기질공정시험	베스띠아㈜[데코밸리㈜]
16	컵힌지_MP분리형	내식성,내구성	KS D 9502, KS F 4538	베스띠아㈜[㈜문주하드웨어]
17	볼레일	내식성	KS D 9502	베스띠아㈜[㈜문주하드웨어]
18	문짝_PET EDGE(1.0mm)	상온박리성(엣지)	-	베스띠아㈜[㈜칠성]
19	몸통_PVC EDGE(0.6mm)	상온박리성(엣지)	-	베스띠아㈜[㈜에스와이]
20	인조대리석_BMC(LH-BMC-001), 7mm	내충격성,내오염성,내열성, 내열수성,휨강도, 프탈레이트,중금속 TVOC,톨루엔,폼알데하이드	SPS-KHFC 001-0438, KS M ISO 14125,,EPA8061A, 환경유해인자공정시험 실내공기질공정시험	베스띠아㈜[㈜코반산업]
21	초산비닐수지에멀젼목재접착제(1종1호)(성우6500)	프탈레이트,중금속	EPA8061A, 환경유해인자공정시험	베스띠아㈜[㈜성우플러스]	소형챔버 대체

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)