[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 복도장식장

의뢰자 : 퍼니원 백 승재 대리

현장명		인천 계양 서운동 효성해링턴
제조사		(주)매트프라자
제품명		복도장식장
제품유형		99TYPE
생산일		2020.10.20
배송일		2020.10.26
보관기간		7일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온) / 야적(상온)
제품크기(mm)		1100(750+350)(W)+2230(H)+400(D)
체적(m3)		0.97
표면적(m2)		2.42
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF 18T + PET/PP + 1T ABS EDGE 마감
	몸통	PB 18T + 양면PP + 0.6T EDGE 마감
	뒤판	MDF 3T + 양면PP 마감
	선반	PB 18T +양면PP + 0.6T EDGE 마감
	상판	해당없음
	기타	오픈장: PB 18T + 경면LPM + 1T ABS EDGE 마감

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.