현장명 : 대전지역 공무원 임대주택 주방가구

의뢰자 : 공무원 연금공단 박선우

1. 시료 정보

시료량	1조
채취일	2026년 03월 13일
자재 생산국	대한민국
생산업체	별첨(해당 자재별로 표기 요망)
시료 채취 장소	베스띠아㈜ 공장 내(경기도 김포시 통진읍 가현로 85번길 99-101)
시료 채취자	공무원연금공단 박 선 우
참관자	공무원연금공단 박 선 우
성과 이용 목적	품질시험용
공사명	대전지역 공무원 임대주택 주방가구
착공일	2026년 03월 24일
준공예정일	2026년 12월 15일
발주자	공무원연금공단
시공자	베스띠아(주)
국가중요시설 여부	해당없음

※ 특이 사항

◈ 생산업체의 경우 아래를 참조하여 해당 자재별로 기입 요청드립니다.

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)

2. 생산업체

	시료명	시험항목	시험방법	생산업체	비 고
1	가정용 싱크대(대전 노은 일자형)	제품 성능 시험	SPS-KHFC 001-0438	베스띠아㈜
2	치장중밀도섬유판_18mm MDF+전면 ASA(JYS-HC368C)+후면 PP(전면 유사 칼라)	TVOC,톨루엔,폼알데하이드	실내공기질공정시험	베스띠아㈜[동화기업㈜+㈜LX하우시스+데코밸리㈜]]
3	문짝_ABS EDGE(1.0mm)	상온박리성(엣지)	-	베스띠아㈜[㈜진영]
4	몸통_PVC EDGE(0.6mm)	상온박리성(엣지)	-	베스띠아㈜[㈜에스와이]
5	데커레이션시트_ASA(폴리에스터계)(JYS-HC368C), 0.3mm	인장강도,인열강도,최소두께, 내약품성,프탈레이트,광택, 중금속TVOC,톨루엔,	KS M 3001,KS G ISO 4211, KS M 1991,KS M ISO 2813, 환경유해인자공정시험	베스띠아㈜[㈜LX하우시스]
6	인조대리석_MMA(MS069 말렛스모그), 12mm	내충격성,내오염성,내열성, 내열수성, 프탈레이트,중금속	SPS-KHFC 001-0438, EPA8061A, 환경유해인자공정시험	베스띠아㈜[㈜에스켐]

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)