[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 주방가구

의뢰자 : 품질팀 김점덕   (인)

현장명		LH 안성아양 B-1BL 아파트(건축)-주방가구
제조사		솔로몬
제품명		주방가구
제품유형		84A Type
생산일		2020. 6. 19.
배송일		2020. 6. 24.
보관기간		6일
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온)
제품크기(mm)		주방ㄱ자 3280(W) × 1920(W) ×2290(H) × 650(D) 아일랜드 2040(W) × 2290(H) × 650(D) 냉장고 2280(W) × 2290(H) × 700(D)
체적(m3)		5.51
표면적(m2)		11.48
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF18T PET(전면)+PP(후면), 4면 Edge 마감
	몸통	PB15T+LPL(양면), 4면 0.6mm PVC Edge 마감
	뒤판	HDF 3T+PP(양면), Edge 비마감
	선반	PB15T+LPL(양면), 4면 0.6mm PVC Edge 마감
	상판	MMA 한화 L&C
	기타	악세사리, 보조목, 시공목

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.