시험성적서 표기 및 요청 사항

1. 재고량 : 580세대

2. 납품업체 : 베스띠아 주식회사

3. 생산업체 표기 요망

	품 목		생산업체	비 고
1	가정용 싱크대(36㎡A, BES-S-1)		베스띠아 주식회사
2	원자재	파티클보드(15mm,15형,E0)	동화기업(주)
		파티클보드(18mm,15형,E0)
3		고밀도섬유판(3mm,40형,E0)	㈜유니드
		보통합판(15mm,준내수 1급,E0)	㈜SUN&L	평균값 기입
4	표면재	데커레이션시트(P.P,0.1mm)	데코밸리(주)	내약품성 요오드 제외
5		HPL(LH-HPL-011b, 0.45 mm)	대신메라민산업(주)
6		LPL(LH-LPL-002, 80g)	㈜효산 LPL
7	치장 보드 (실내 공기질)	치장보드(18mm PB+양면:HPL)	동화기업(주)+ 대신메라민산업(주)
8		치장보드(15mm PB+양면:LPL)	동화기업(주)+ (주)효산 LPL
9		치장보드(3mm HDF+양면 PP)	㈜유니드+데코밸리(주)
10	부자재	컵힌지	(주)문주하드웨어
		손잡이(C찬넬)	다인테크
11	상판	인조대리석(BMC, 7mm)	㈜코반
12	접착제	성우6500	㈜성우플러스
13	상온박리성 (표면)	3T HDF+양면 PP	베스띠아 주식회사
14	상온박리성 (엣지)	18T PB+양면 HPL+PVC EDGE(2.0 mm)	베스띠아 주식회사
		15T PB+양면 LPL+PVC EDGE(0.6 mm)

4. 시료채취자 : 양우종합건설(주) / 품질관리기술인 / 김수정

5. 입회자 : 한국토지주택공사 / 공사감독자 / 김수영

6. 공사명 : 포항일월 및 포항중앙 행복주택 건설공사 1공구

7. 현장주소 : 경상북도 포항시 남구 청림동길59번길 46(일월동)

8. 착공일 : 2019년 12월 31일

9. 준공예정일 : 2022년 08월 29일

10. 발주자 : 한국토지주택공사

11. 시공자 : 양우종합건설(주), 삼광토건(주)

요청 사항

1. 합판 준내수 인장전단 접착력 - 평균값 기입 요망

2. 데커레이션시트(PP) 내약품성 - 요오드 제외

3. KOLAS가 가능한 시험 항목은 KOLAS로 발급

4. 사진 첨부 요망

	베스띠아 주식회사	A4(210mmx297mm)