[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 주방가구 / 일반가구

의뢰자 : (주)씨티이

현장명		이수건설 석남
제조사		(주)씨티이
제품명		주방가구/일반가구
제품유형		59 Type
생산일		2024.06.27
배송일		2024.07.02
보관기간		5일
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온)
제품크기(mm)		1500(W) × 2200(H) × 600(D)
체적(m3)		5.00
표면적(m2)		24.0
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	해당없음
	몸통	PB18T, PP마감, 엣지 3면0.6PVC
	뒤판	MDF3T
	선반	PB18T, PP마감 엣지4면 PVC마감
	상판	해당없음
	기타	해당없음

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.