시 험 의 뢰 서							담 당		검 토			승 인
의뢰일자	2022.04.15				접수일자
의뢰기관	현대건설(주)				대표자명		윤 영 준
주 소	서울특별시 종로구 율곡로 75
전자세금 계 산 서	회 사 명	현대건설(주)				대표자명		윤 영 준
	주 소	서울특별시 종로구 율곡로 75 사업자번호 : 101-81-16293
	담당자	성명 : 이윤주 TEL : 010-9669-2170 E-mail : leeyunju@hdec.co.kr
성 적 서 용 도	■ 품질관리용 □ 제출용( ) □ 기타( )				의 뢰 자 (담당자)		성명 : 김지훈
							HP : 010-7762-3772
							FAX : 031-265-9784
							E-mail : 2114295@hdec.co.kr
성 적 서 발급구분	■ KOLAS □ 일반				성 적 서 발급방법		□ 불확도표현(수수료 3배) □ 긴급(수수료 1.5배)
성 적 서 수령방법	□ 직접수령 ■ 등기 □ FAX(중복가능) ■ E-mail(중복가능)				성 적 서 요구사항		□ 시료사진첨부(추가요금발생) □ 영문성적서(추가요금발생)
성 적 서 수령정보	□ 의뢰기관과 동일 □ 전자세금계산서발행기관과 동일 ■ 기타(주소 : 경기도 용인시 수지구 진산로 106 훼미리빌딩 6F 수령인 : 김지훈 HP: 010-7762-3772)
접수번호	시 료 명		시험항목		수량	시험방법				수수료
										접수비			시험비
	힐스테이트 수지구청역 주방가구 일반가구		TVOC HCHO 노출예상농도		2	KS I 2007				0			6,331,000
수수료 합계						VAT별도				￦ 6,331,000
						VAT포함				￦ 6,964,100
고객요구사항	1) 시험 일정 : 2022.04.18 2) 도면 및 사양 첨부참조.
첨부서류	건설현장제출용 시험의뢰의 경우 품질검사 의뢰서(건설기술 진흥법 시행규칙[별지 제48호 서식])를 필히 첨부하여 주시기 바랍니다.
시험 후 시료의 처리				□ 반환 ■ 폐기 □ 보관(담당자와 협의)
*유의사항 1. 시료는 반드시 봉인하여 본 의뢰서와 함께 송부하여야 한다. 2. 시험의뢰서의 파란색 굵은 선 칸은 우리 연구원에서 작성하는 칸입니다. 3. 신규업체는 사업자등록증 사본을 필히 동봉하여 보내주시기 바랍니다. 4. 의뢰하신 시험은 시험수수료 입금 후 진행됩니다. 5. 2주간 미 입금 시 시료는 자동 폐기됩니다. 6. 성적서 발급 후 변경사항(시료명, 기관명, 주소 등)에 대한 수정은 불가합니다. 7. 우리 연구원의 시험 잘못으로 발생된 시험결과로 인해 고객이 손해를 입은 경우 그에 따른 법적책임을 당 연구원에 요구할 수 있습니다.(연락처: 02-855-0441)											의뢰자 서명
											시험의뢰 시 하기 유의사항을 상세히 확인하였음 (서명)

한국실내건축환경시험연구원	page  of 1

KASTI-QP-09-01(00)                            KASTI                                     A4(210x297)

[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 주방가구

의뢰자 : 현대건설(주) 힐스테이트 수지구청역 김지훈 (서명)

현장명		현대건설(주) 힐스테이트 수지구청역
제조사		(주)넥시스
제품명		주방가구
제품유형		62A Type
생산일		2022.04.15
배송일		2022.04.18
보관기간		3일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온) / 야적(상온)
제품크기(mm)		주방가구	11910(W) × 1020(H) × 415(D)
체적(m3)		주방가구	5.04
표면적(m2)		주방가구	35.03
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF 18T + PET O.L + P.P+ ABS Edge 1T
	몸통	PB 18T + P.P + PVC Edge 0.6T
	뒤판	HDF 3T + 양면 P.P
	선반	PB 18T + P.P + PVC Edge 0.6T
	상판	해당없음
	기타	해당없음

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.

[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 일반가구

의뢰자 : 현대건설(주) 힐스테이트 수지구청역 김지훈 (서명)

현장명		현대건설(주) 힐스테이트 수지구청역
제조사		(주)넥시스
제품명		일반가구 (신발장 /침실 반침장 /화장대)
제품유형		75 Type
생산일		2022.04.15
배송일		2022.04.18
보관기간		0일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온) / 야적(상온)
제품크기(mm)		6225(W) X 7000(H) X 585(D)
체적(m3)		25.49
표면적(m2)		102.62
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	신발장 : MDF 18T + 페브릭 + P.P 침실 반침장 : MDF 18T + PET + P.P 화장대 : MDF 15T + 브론즈경 3T + P.P
	몸통	PB 18T + P.P + PVC Edge 0.6T
	뒤판	HDF 3T + 양면 P.P
	선반	PB 18T + P.P + PVC Edge 0.6T
	상판	해당없음
	기타	해당없음

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.