시험 의뢰 시 표시사항

의뢰자 : 삼부토건(주) 현장대리인 김상규

시료명 : 수납가구-화장대 상판_엔지니어스톤 래디언스(아카시아 AC711, 20T)

- 시료량 : 981세대

- 채취일 : 2023.05.11.

- 납품업체 : 베스띠아(주)

- 생산업체 : 롯데케미칼(주)

- 시료 채취 장소 : 베스띠아(주) 공장 내(경기도 김포시 통진읍 가현로 85번길 99-101)

- 시료 채취자 : 삼부토건(주) 품질관리자 김민성

- 입회자 : 한국토지주택공사 건축감독 조강태

- 성과 이용 목적 : 자재선정용

- 현장주소 : 경기도 의왕시 초평동 20-13

- 공사명 : 의왕 초평 A-3BL 아파트 건설공사 1공구

- 착공일 : 2020년 12월 16일

- 준공예정일 : 2023년 09월 03일

- 발주자 : 한국토지주택공사 경기지역본부

- 시공자 : ㈜케이알산업 / 삼부토건(주) / 성보건설산업(주)

공인기관 시험 의뢰 시 참고 사항

1. 내충격성, 내열성, 내열수성, 내오염성 시험 방법 – SPS-KHFC 001-0438(KOLAS 발급 요망)

2. 중금속(납, 카드뮴, 수은, 6가크롬) 시험 방법 – 환경유해인자 공정시험(KOLAS 발급 요망)

3. 프탈레이트(DEHP, DBP, BBP) 시험 방법 – EPA 8061A

4. TVOC, 톨루엔, 폼알데하이드 시험 방법 – 실내공기질 공정시험(KOLAS 발급 요망)