[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 주방가구

의뢰자 : ㈜넥시스 디자인 그룹  권 진 현

현장명		대우건설 서울 행당동 라체르보 푸르지오 써밋 주방가구 아파트 건설공사 현장
제조사		㈜ 넥시스 디자인 그룹
제품명		주방가구
제품유형		45 Type
생산일		2025. 02. 14
배송일		2025. 02. 18
보관기간		4일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온) / 야적(상온)
제품크기(mm)		3720(W) × 1460(H) × 450(D)
체적(m3)		2.44
표면적(m2)		15.52
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF 18T + 전면 PET , 후면 PP (전면유사색상) 4면 1T ABS Edge PUR 접착 마감
	몸통	PB 15T + 양면 LPM, 4면 0.6T PP Edge 마감
	뒤판	MDF 4.5T + 양면 PP 마감
	선반	몸통 동일
	상판	해당없음
	기타

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.

[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 주방가구

의뢰자 : ㈜넥시스 디자인 그룹  권 진 현

현장명		대우건설 서울 행당동 라체르보 푸르지오 써밋 주방가구 아파트 건설공사 현장
제조사		㈜ 넥시스 디자인 그룹
제품명		주방가구
제품유형		59C Type
생산일		2025. 02. 14
배송일		2025. 02. 18
보관기간		4일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온) / 야적(상온)
제품크기(mm)		6400(W) × 1460(H) × 450(D)
체적(m3)		4.20
표면적(m2)		25.76
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF 18T + 전면 PET , 후면 PP (전면유사색상) 4면 1T ABS Edge PUR 접착 마감
	몸통	PB 15T + 양면 LPM, 4면 0.6T PP Edge 마감
	뒤판	MDF 4.5T + 양면 PP 마감
	선반	몸통 동일
	상판	해당없음
	기타

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.