[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 침실붙박이장

의뢰자 : (주)대광건영,모아건설산업(주)

현장명		대광평택 브레인시티 2BL 아파트건설공사현장
제조사		해주NC
제품명		침실붙박이장
제품유형		84C Type
생산일		2025.08.13
배송일		2025.08.19.
보관기간		6일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		야적(상온)
제품크기(mm)		1480(W) × 2235(H) × 600(D)
체적(m3)
표면적(m2)
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF18T+PET(전면)+전면 유사 PP SHEET (후면), 4면 ABS Edge 마감
	몸통	PB18T+PP SHEET (양면), 0.6 mm ABS Edge 마감
	뒤판	MDF 3T+PP SHEET(양면), Edge 비마감
	선반	PB18T+PP SHEET(양면), 전면 0.6 mm ABS Edge 마감
	상판	해당없음
	기타	악세사리, 보조목, 시공목

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.