[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 일반가구/신발장

의뢰자 : ㈜형경산업 대표이사 박형순

현장명		롯데건설화성동탄(2)C-11BL주상복합
제조사		㈜형경산업
제품명		일반가구/신발장
제품유형		102 Type
생산일		2021.02.24
배송일		2021.03.02
보관기간		7일 (생산일 기준 7일 이내 배송)
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온) / 야적(상온)
제품크기(mm)		1717(W) × 2310(H) × 420(D)
체적(m3)		1.67
표면적(m2)
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	MDF15T+3T브론즈경(전면)+PP(후면),AL Edge+손잡이
	몸통	PB18T+LPM(양면), 0.6 mm ABS Edge 마감
	뒤판	HDF3T+PP(양면), Edge 비마감
	선반	PB18T+LPM(양면), 0.6 mm ABS Edge 마감
	상판	해당없음
	기타	악세사리, 보조목

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.