시료채취 및 제품 품질시험 의뢰현황

가. 시료채취 내역

표준번호	품목	종류‧등급	재고량	시료 크기	구성재	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 003-2075:2022	공동주택용 현관장	-	2	n=1	공동주택용 현관장	※SPS-KHFC 003-2075:2022의 시험방법 및 시험항목에 따름

나. 샘플링(시료 채취) 방식 : KS Q 1003(랜덤샘플링 방법)

다. 시편 제작방법

- 제작 방법 : SPS-KHFC 003-2075:2022에 따름

- 시편 정보 :

구성	보드		표면재 사양		성적서 번호 or 시료채취
	종류	제조사	종류	제조사
몸통	18T PB	동화	LPL	유신	RK2308-1576 한국실내건축환경시험연구원
문짝	18T MDF	한솔	PET	아티스타
뒷판	3T HDF	선앤엘	피니싱호일	데코밸리

- 시편 규격 및 수량 :

1. 유해물질 안전성 가구용구성재 시험 : 135 mm X 135 mm (2 EA)

2. 경첩 염수분무시험, 내구성 시험 : 일반110도 컵힌지 5 EA

- 제작자 : (주)공담

라. 시험의뢰처 : 한국주택가구협동조합 부설 한국실내건축환경시험연구원

위와 같이 시료채취 및 시험 의뢰하였음.

2023 년 11 월 15 일

인증심사원			입 회 자
한국주택가구협동조합	: 홍 준 기	(인)	대 표 자:	최 영 준	(인)
	:	(인)	품질관리담당자:	이 민 엽	(인)
	:	(인)

품질 시험의뢰서
수신 : 한국주택가구협동조합부설 한국실내건축환경시험연구원장 제목 : 단체표준제품인증 품질시험 의뢰 ((주)공담_우수단체표준제품확인심사_GD-003) 단체표준인증업무규정 제32조에 따라 품질시험을 다음과 같이 의뢰하오니 단체표준 및 인증심사기준에 따라 시험하여 주시기 바랍니다. 다 음
표준번호	품 목 (구성품)	종 류	시료 수	시험방법 및 시험항목
SPS-KHFC 003-2075:2022	공동주택용 현관장	-	n=1	※한국주택가구협동조합 단체표준(SPS-KHFC 003-2075:2022)의 시험방법 및 시험항목에 따름
주 : 시험기관은 시료접수 시 시료의 상단에 표시된 봉인지의 날인과 이 품질시험의뢰서의 날인이 일치하는지를 확인할 것. 2023 년 11 월 15 일
의 뢰 인 홍 준 기 (인) (인)