[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

한국가구시험연구원	Page  of 1

KFTR-QP-03-01(8)                                KFTR                                     A4(210x297)

시료명 : 수원역푸르지오자이

의뢰자 : 위다스 강지훈 (서명)

현장명		수원역푸르지오자이
제조사		대우건설
제품명		74A 신발장
제품유형
생산일
배송일
보관기간
보관장소 및 조건
제품크기(mm)		1625*2290*400 1625*2290*400
체적(m3)		2.977
표면적(m2)		21.149
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	18T MDF LG WAR24-SS PET / 유사PP 15T MDF 3T은경 / 유사PP
	몸통	18T PB 프린테크 PTA420 LPM
	뒤판	3T HDF 프린테크 PTA420 유사 PP
	선반
	상판
	기타

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.