용도 : 서희건설 LH 하남감일 B3BL 아파트 건설공사 8공구 (일반가구) 품질관리용

시료채취자 : ㈜서희건설 품질관리자 김영기

시료채취입회자 : LH 건축감독 송시훈

-------------------------------------------------------------------

시료명 / 생산업체

합판(PW) 9 T, 합판(PW) 15 T, 합판(PW) 18 T / 선창산업㈜

파티클보드(PB) 18 T / 동화기업㈜

중밀도섬유판(MDF) 15 T, 중밀도섬유판(MDF) 18 T / 한솔홈데코㈜

고밀도섬유판(HDF) 3 T / 유니드㈜

PET / 아티스타케미컬

PET / 엘지하우시스㈜, PP / 엘지하우시스㈜

LPL / ㈜효산LPL

피니싱포일(F.F) / 데코밸리㈜

컵 힌지(일반형), 컵 힌지(댐퍼내장형) / 삼성정밀공업㈜

엔지니어스톤 20T / ㈜한석시스템

엔지니어스톤 20T / ㈜미존테크

F.F O/L용 접착제 / 매크로졸㈜

엣지 부착용 접착제 / ㈜진광하이켐

PET/PP 부착용 접착제 / 헨켈코리아(유)

PVC 0.6T 엣지, PET 1.0T 엣지 / 제노라인(주)

치장보드 – PB 18T + LPL / 동화기업㈜ + ㈜효산LPL

치장보드 – MDF 15T + 양면 PP / 한솔홈데코㈜ + 엘지하우시스㈜

치장보드 – MDF 18T + 전면 PET + 후면 PP / 한솔홈데코㈜ + 엘지하우시스㈜ + 엘지하우시스㈜

치장보드 – MDF 18T + 전면 PET + 후면 PP / 한솔홈데코㈜ + 아티스타케미컬 + 엘지하우시스㈜

치장보드 – HDF 3T + 양면 F.F / 유니드㈜ + 데코밸리㈜

가구용 구성재 74A 타입 현관신발장 도어 - MDF 18T + 전면 PET + 후면 PP + PET 1.0T 엣지

/ 한솔홈데코㈜ + 엘지하우시스㈜ + 엘지하우시스㈜

가구용 구성재 74A 타입 현관신발장 도어 - MDF 15T + 양면 PP + PET 1.0T 엣지

/ 한솔홈데코㈜ + 엘지하우시스㈜

가구용 구성재 74A 타입 현관신발장 몸체 – PB 18T + LPL + PVC 0.6T 엣지

/ 동화기업㈜ + ㈜효산LPL

가구용 구성재 74A 타입 현관신발장 뒷판 – HDF 3T + 양면 F.F

/ 유니드㈜ + 데코밸리㈜

가구용 구성재 84C 타입 현관1신발장 도어 - MDF 18T + 전면 PET + 후면 PP + PET 1.0T 엣지

/ 한솔홈데코㈜ + 아티스타케미컬 + 엘지하우시스㈜

가구용 구성재 84C 타입 현관1신발장 도어 - MDF 15T + 양면 PP + PET 1.0T 엣지

/ 한솔홈데코㈜ + 엘지하우시스㈜

가구용 구성재 84C 타입 현관1신발장 몸체 – PB 18T + LPL + PVC 0.6T 엣지

/ 동화기업㈜ + ㈜효산LPL

가구용 구성재 84C 타입 현관1신발장 뒷판 – HDF 3T + 양면 F.F

/ 유니드㈜ + 데코밸리㈜