현장명 : 장지 2,4,5,6,8단지 임대아파트 주방가구 교체공사

의뢰자 : 서울주택도시개발공사 감독 장보선

1. 시료 정보

시료량	1조
채취일	2025년 09월 30일
자재 생산국	대한민국
생산업체	별첨(해당 자재별로 표기 요망)
시료 채취 장소	베스띠아㈜ 공장 내(경기도 김포시 통진읍 가현로 85번길 99-101)
시료 채취자	서울주택도시개발공사 감독 장 보 선
참관자	서울주택도시개발공사 감독 장 보 선
성과 이용 목적	품질시험용
공사명	장지 2,4,5,6,8단지 임대아파트 주방가구 교체공사
착공일	2025년 09월 27일
준공예정일	2025년 11월 15일
발주자	서울주택도시개발공사
시공자	베스띠아㈜
국가중요시설 여부	해당없음

※ 특이 사항

◈ 생산업체의 경우 아래를 참조하여 해당 자재별로 기입 요청드립니다.

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)

2. 생산업체

	시료명	시험항목	시험방법	생산업체	비 고
1	가정용 싱크대(39㎡A)	제품 성능 시험	SPS-KHFC 001-0438	베스띠아㈜
2	상판_MMA(SF022 싱글팰컨), 12mm	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[㈜에스켐]	대형챔버
3	문짝_18mm PB+양면 HPL(LH-HPL-011a)+PET EDGE(1.0mm)	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+대신메라민산업㈜+㈜칠성]	대형챔버
4	몸통_18mm PB+양면 LPL(LH-LPL-002)+PVC EDGE(0.6mm)	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+㈜효산LPL+㈜에스와이]	대형챔버
5	뒷판_4.5mm HDF+양면 P.P(LH-LPL-002 유사 칼라)	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+데코밸리㈜]	대형챔버
6	치장파티클보드_18mm PB+양면 HPL(LH-HPL-011a)	TVOC,톨루엔,폼알데하이드	실내공기질공정시험	베스띠아㈜[동화기업㈜+대신메라민산업㈜]	소형챔버 대체
7	치장파티클보드_18mm PB+양면 LPL(LH-LPL-002)	TVOC,톨루엔,폼알데하이드	실내공기질공정시험	베스띠아㈜[동화기업㈜+㈜효산LPL]
8	치장고밀도섬유판_4.5mm HDF+양면 LPL(LH-LPL-002 유사 칼라)	TVOC,톨루엔,폼알데하이드	실내공기질공정시험	베스띠아㈜[동화기업㈜+데코밸리㈜]
9	파티클보드(PB)_18mm,15형,U,E0	밀도,휨강도,박리강도, 나사못유지력,폼알데하이드	KS F 3104	베스띠아㈜[동화기업㈜]
10	고밀도섬유판(HDF)_4.5mm,40형,U,E0	밀도,폼알데하이드	KS F 3200	베스띠아㈜[동화기업㈜]
11	보통합판(PW)_15mm,준내수1급,E0	준내수인장전단접착력, 폼알데하이드	KS F 3101	베스띠아㈜[이건산업㈜]
12	HPL(LH-HPL-011a), 0.45mm	내열성,내열수성,내오염성	KS M 3332	베스띠아㈜[대신메라민산업㈜]
13	LPL(LH-LPL-002), 80g	원지무게,수지함량	-	베스띠아㈜[㈜효산LPL]
14	데커레이션시트_P.P(올레핀계)(LH-LPL-002 유사 칼라), 0.1mm	인장강도,인열강도,최소두께, 내약품성,프탈레이트,중금속, TVOC,톨루엔,폼알데하이드	KS M 3001,KS G ISO 4211, KS M 1991, 환경유해인자공정시험, 실내공기질공정시험	베스띠아㈜[데코밸리㈜]
15	컵힌지_MP분리형	내식성,내구성	KS D 9502, KS F 4538	베스띠아㈜[㈜문주하드웨어]
16	볼레일	내식성	KS D 9502	베스띠아㈜[㈜문주하드웨어]
17	AL.손잡이(C찬넬)	내식성	KS D 9502	베스띠아㈜[㈜다인테크]
18	문짝_PET EDGE(1.0mm)	상온박리성(엣지)	-	베스띠아㈜[㈜칠성]
19	몸통_PVC EDGE(0.6mm)	상온박리성(엣지)	-	베스띠아㈜[㈜에스와이]
20	인조대리석_MMA(SF022 싱글팰컨), 12mm	내충격성,내오염성, 내열성,내열수성, 프탈레이트,중금속 TVOC,톨루엔,폼알데하이드	SPS-KHFC 001-0438, EPA8061A, 환경유해인자공정시험 실내공기질공정시험	베스띠아㈜[㈜에스켐]
21	초산비닐수지에멀젼목재접착제(1종1호)(성우6500)	프탈레이트,중금속	EPA8061A, 환경유해인자공정시험	베스띠아㈜[㈜성우플러스]	소형챔버 대체

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)